6.5.5. Makrodefinicje<br>

### 6.5.5. Makrodefinicje

Makrodefinicje są to zestawy oporów niewidocznych, które mogą być używane na każdej działce. Zestawy te definiuje się przez wybór zestawu oporów z listy i przypisanie zestawowi nazwy oraz numeru (numer przypisywany jest automatycznie). W makrodefinicjach nie jest możliwe umieszczanie zaworów.

¨ Aby utworzyć nową makrodefinicję należy:

1. Wcisnąć kombinację klawiszy (Ctrl+M).

2. W okienku, które się pojawi, nacisnąć przycisk „Nowe”,

3. Określić nazwę makra i wybrać podstawowy katalog rur dla tego makra. Określenie to jest konieczne dlatego, że na działce o określonym typie rury mogą być umieszczone elementy z tego samego katalogu rur (z pewnymi wyjątkami), dlatego każda makrodefinicja musi mieć przypisany katalog „macierzysty”, według którego określana będzie możliwość umieszczenia tej makrodefinicji na działkach. Nacisnąć przycisk OK.,

4. Wpisać do makrodefinicji wybrane opory z dostępnych katalogów lub elementy spoza katalogów o znanym współczynniku „dzeta”, kv lub oporze,

5. Zatwierdzić makrodefinicję przyciskiem OK.

Aby do listy oporów miejscowych dodać makrodefinicję należy ją wpisać jako *<numer> (np. *1 ). Można również wpisywać opory o określonej wartości dzeta w nawiasach kwadratowych - np. [5,2], kv - w nawiasach zwykłych np. (5,2) lub wprost opór w nawiasach klamrowych np. {1,2}.