5. PODKŁAD BUDOWLANY – ELEMENTY I EDYCJA<br>

# 5. Podkład budowlany – elementy i edycja

## 5.1. Wstęp

Podkład budowlany w programie stanowią:

- arkusze rzutów z naniesioną konstrukcją budynku (ścianami, pomieszczeniami itd)

- arkusze rozwinięć z naniesionym przekrojem przez stropy.

! Układ pomieszczeń nie jest odwzorowywany na rozwinięciach

Edytor graficzny umożliwia narysowanie rzutów poszczególnych kondygnacji budynku, w którym jest projektowana instalacja i / lub, dla którego chcemy wykonać obliczenia strat ciepła. Rzut kondygnacji stanowi niezbędną podstawę do projektu ogrzewania płaszczyznowego.

Istnieje możliwość importu gotowego rzutu z pliku utworzonego innym programem, np. typu CAD. Import pliku w formacie DWG/DXF może odbywać się z interpretacją lub bez interpretacji rysunku. Oba rodzaje importu zostały opisane w rozdziale 8.9 oraz 8.8.4.

Najistotniejszą cechą oferowanego przez program algorytmu wczytywania rysunków DWG/DXF jest możliwość ich interpretacji, tzn. rozpoznania i wstawienia do arkusza projektu ścian, okien i drzwi rozumianych jako obiekty programu (takie same, jak te, które zostałyby wstawione poprzez tworzenie podkładu ręcznie) oraz rozpoznania na tej podstawie struktury pomieszczeń na kondygnacji. Skuteczność rozpoznania struktury pomieszczeń w programie Instal-therm w ogromnym stopniu zależy od zrozumienia struktury warstw zawartych w pliku DWG/DXF oraz od staranności wykonania rysunku w aplikacji graficznej, z której pochodzi rysunek. Może się zdarzyć, iż kilka pomieszczeń zostanie przez interpreter połączonych w jedno, gdyż w otwór w ścianie wewnętrznej nie wstawiono na rysunku drzwi (lub drzwi tych w rzeczywistości również nie ma). W takiej sytuacji i podobnych istnieją sposoby narzucenia na rysunku struktury pomieszczeń, omówione w dalszej części instrukcji.

! W trakcie importu nie powstają przegrody poziome - podłogi na gruncie, dachy i stropy. Należy je dodać ręcznie w edytorze graficznym (jako przegrody graficzne) lub w tabelach Instal-ozc (jako tabelaryczne) - w przypadku współpracy z programem Instal-therm .

Program pozwala wczytać dowolny rysunek bez interpretacji (np. w formacie EMF/WMF lub BMP, a także DWG i DXF), który może stanowić tło do narysowania konstrukcji kondygnacji z elementów dostępnych w programie.