6.6. Złożone przypadki edycyjne<br>

## 6.6. Złożone przypadki edycyjne

### 6.6.1. Rozległe i niskie projekty na rozwinięciu

W niektórych przypadkach zdarza się, że rozwinięcie instalacji jest bardzo długie i niskie. Podczas drukowania tego typu projektu znaczna część papieru jest niewykorzystana.

Program umożliwia podzielenie rozwinięcia i umieszczenie poszczególnych części jedna nad drugą. W tym celu należy zastosować podobną technikę, jak podczas projektowania w aksonometrii, czyli zmianę układu rzędnych dla grupy.

¨ Aby umieścić część rozwinięcia nad drugą częścią należy:

1. Stworzyć „dolną” część instalacji,

2. Stworzyć „górną” część instalacji. Należy zacząć od układu stropów i już na etapie tworzenia opisów rzędnych stropów zmienić zawartość pola „dH aksonometrii” tak, aby „górna” część instalacji miała takie same rzędne (widoczne w tabeli danych) jak część dolna - w praktyce konieczne będzie wpisanie liczby ujemnej,

3. Połączyć obie części używając elementu typu „zdalne połączenie – ten sam arkusz”,

4. Zaznaczyć całą „górną” część i zgrupować ją,

5. Zmienić wartość pola „dH aksonometrii” dla grupy zawierającej „górną” część.

! Przeoczenie ostatniego kroku spowoduje przyjęcie do obliczeń wyższych rzędnych grupy narysowanej na górze i zawyżenie wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego

Powyższy opis dotyczy przypadku gdy oryginały odbiorników wody znajduja się na rozwinięciu. Jeżeli oryginały są na rzutach, korygowanie rzędnych na rozwinięciu nie jest możliwe ani potrzebne.