7.4.1. Sterowanie doborem rur<br>

### 7.4.1. Sterowanie doborem rur

W środkowej części okienka znajduje się lista użytych katalogów rur. Lista uwzględnia również podział niektórych katalogów na rodziny, ponieważ opcje doboru średnic ustala się indywidualnie dla każdej rodziny. Lista służy wyłącznie do zaznaczenia (wybrania) rodziny rur (opis zaznaczonej rodziny rur jest wytłuszczony), dla której będą ustalane opcje, nie można w niej edytować żadnych danych.

Klikając na przycisk znajdujący się z prawej strony wybranej rodziny rur otwiera się okno z tabelą, która informuje użytkownika o tym, jaka jest maksymalna prędkość wody dla każdej średnicy z tej rodziny rur i dla poszczególnych umiejscowień działek w instalacji. Zawiera ona również informacje: czy dana średnica ma być uwzględniana przy doborze oraz jaki element ma być zastosowany do zmiany kierunku (załamania działki na rysunku – łuki czy elementy typu: kolana).

W opcji sterowania doborem rur, poniżej listy dostępnych rur, znajduje się tabela, w której, dla poszczególnych kategorii działek realizowanych przy pomocy rur ze wskazanej rodziny, wpisuje się następujące opcje:

- minimalne średnice wewnętrzne dobieranych działek

- maksymalna prędkość wody

- maksymalny opór tarcia (tylko dla cyrkulacji)

- minimalną prędkość wody

Maksymalna prędkość wody praktycznie wyznacza dobierane średnice działek ciepłej i zimnej wody.

Minimalna prędkość wody ma zastosowanie przy korekcie średnic wody zimnej i ciepłej tylko w przypadku gdy taka korekta jest wymagana. Samo zaznaczenie pola „Koryguj średnice ciepła/zimna” nie stanowi jeszcze o tym że narzucona w opcjach projektu minimalna prędkość będzie przestrzegana. Jeżeli program podejmie korekte średnic działek ciepłej lub zimnej wody (w praktyce ich zwiększenie) w razie deficytu ciśnienia dyspozycyjnego, wówczas minimalna prędkość wody wyznacza granicę zwiększania średnic.

Pod tabelą widoczne są przyciski:

- Zapis zestawu opcji– służy do zapisania w pliku zmian dokonanych w tabelce danych. Jest to plik „instalsan.ini”, zapisywany do aktualnie wykorzystywanego foldera danych.

- Odczyt zestawu opcji – odczytuje z pliku j.w. zapisane w nim dane

- Opcje katalogowe - przywraca dane zapisane w katalogu rur

Powyżej tabeli znajdują się pola do zaznaczenia:

- czy ponownie dobierać średnice,

- jeżeli tak, to czy zachowywać średnice narzucone w danych.

- koryguj średnice ciepła/zimna – wybór tej opcji spowoduje że system stara się (o ile jest to możliwe) zwiększyć średnice działek w celu obniżenia strat ciśnienia w instalacji i dostosowania ciśnienia w instalacji do narzuconej wartości ciśnienia dyspozycyjnego.

- czy przechodzić na „następcę” elementu podczas doboru kształtek i rur

Następcy elementów w doborze kształtek i rur są to zdefiniowane podczas tworzenia katalogów rur i kształtek powiązania między podobnymi geometrycznie kształtkami, stanowiącymi jednak różne produkty.

! Jeżeli podczas obliczeń instalacji już wcześniej policzonej zmieni się stan opcji wpływających na dobór średnic, a nie zaznaczy „Ponownie dobieraj średnice”, wówczas zmiana tych opcji nie wpłynie na stan projektu.