4.9.3. Usuwanie elementów armatury<br>

### 4.9.3. Usuwanie elementów armatury

Element armatury lub uzbrojenia musi zostać zaznaczony, aby mógł być usunięty. Dlatego podczas zaznaczania elementów uzbrojenia i armatury do usunięcia, należy kontrolować komunikaty na linii stanu, aby zamiast armatury nie zaznaczyć i nie usunąć elementu podstawowego, na którym się on znajduje.

Należy pamiętać o tym, że wraz z usuwanym elementem podstawowym, który zawiera elementy armatury, zostaną również usunięte wszystkie elementy armatury. Operację usunięcia elementu można zawsze cofnąć (patrz rozdział 4.6).