6.2.6. Podgrzewacz<br>

### 6.2.6. Podgrzewacz

Podgrzewacz ciepłej wody jest szczególnym rodzajem elementu – stanowi przejście z instalacji zimnej do ciepłej wody. Dodatkowo można go wyposażyć w podłączenie cyrkulacji. Jeżeli podgrzewacz jest wyposażony w podejście cyrkulacji, ale nie posiada pompy cyrkulacyjnej, pompę należy umieścić na działce cyrkulacyjnej.

! W przypadku gdy w instalacji występuje podgrzewacz bez pompy cyrkulacyjnej konieczne jest umieszczenie pompy na działce cyrkulacyjnej.

Podgrzewacz nie może zastąpić źródła zimnej wody. Program nie zawiera katalogów podgrzewaczy. Podgrzewacze są w obliczeniach traktowane jako przepływowe lub o stałej pojemności (nie buforują poborów ciepłej wody).

! Podgrzewacz nie może zastąpić źródła wody.

Przycisk w pasku narzędzi:

Dane podgrzewacza:

Symbol

opis identyfikujący podgrzewacz na rysunku i w tabelach wyników. Dana tekstowa. Bez wpływu na obliczenia.

Rzędna

rzędna rozdzielacza w [m]. Liczba w nawiasach oznacza wartość wyznaczoną przez program. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do wartości wyznaczonej przez program.

Temp. ciepłej wody

temperatura ciepłej wody na wylocie z podgrzewacza. Liczba w nawiasach oznacza wartość domyślną – zgodną z danymi ogólnymi projektu. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do wartości domyślnej.

Typ podgrzewacza

możliwość wyboru z listy rozwijalnej typu podgrzewacza

Typ oporu

typ podawanego oporu podgrzewacza (patrz opis następnego pola) – do obliczenia spadku ciśnienia w podgrzewaczu w stanie obliczeniowych rozbiorów wody.

Dzeta/kv/opór

wartość oporu podgrzewacza. Wartość w nawiasach kwadratowych oznacza wartość wsp. Dzeta, wartość w nawiasach okrągłych oznacza wartość wsp. kv, wartość w nawiasach klamrowych oznacza wartość oporu w zadeklarowanych w opcjach ogólnych jednostkach cisnienia.

Tylko jeden odbiornik c.w. w bilansie

wybór ”Nie” oznacza obliczenia według ogólnych zasad bilansowania przepływów, wybór „Tak” oznacza, że działki ciepłej wody wychodzące z podgrzewacza bilansowane są w sposób zakładający działanie tylko jednego punktu poboru, o największym Qn. Sposób ten daje mniejsze przepływy obliczeniowe. Nie należy go stosować dla podgrzewaczy oznaczających centralne źródło ciepłej wody (wymiennikownia, kotłownia)

Typ podł.

wybór rysunkowego sposobu podłączenia podgrzewacza

Podejście cyrkulacji

włączenie lub wyłączenie punktu podłączenia cyrkulacji dla podgrzewacza

Pompa w podgrzewaczu

powyższa opcja pojawi się gdy użytkownik wybierze podgrzewacz z podejściem cyrkulacji. Istnieje możliwość wyboru podgrzewacza z pompą cyrkulacyjną lub bez pompy cyrkulacyjnej. W tym drugim przypadku istnieje jednak konieczność wstawienia pompy cyrkulacyjnej na działce cyrkulacji.

Ciśń. pompy cyrk.

ciśnienie pompy cyrkulacyjnej, domyślnie znajdującej się w podgrzewaczu – tylko dla podgrzewacza z podłączeniem cyrkulacji. Można podać wartość wprost lub pozostawić domyślne ustawienie ‑ przyjęcie wartości z opcji obliczeń. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do ustawienia domyślnego.

Opór źródła dla cyrk.

opór źródła dla cyrkulacji – określenie wewnętrznego oporu podgrzewacza dla obiegu cyrkulacyjnego, tylko dla podgrzewacza z podłączeniem cyrkulacji. Można podać wartość wprost lub pozostawić domyślne ustawienie – co oznacza przyjęcie wspólnej dla wszystkich podgrzewaczy wartości z opcji obliczeń. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do ustawienia domyślnego.

Odstęp przyłączy

odstęp przyłączy odbiornika, istotny dla prawidłowego doboru elementów montażowych.

System podł. odbiornika

wybór systemu podłączenia elementu, zgodnie z zawartością użytego katalogu rur

Śr. przyłączy

średnica wlotu i wylotu podgrzewacza, istotna dla prawidłowego doboru złączek przejściowych.

Śr. przyłącza cyrk.

średnica podejścia cyrkulacji

Stan elementu

w polu tym można oznaczyć czy podgrzewacz jest elementem istniejącym czy projektowanym.

Odstęp podł. rys.

Rysunkowy odstęp punktów podłączeń podgrzewacza

Rodzaj opisu

Możliwość konfiguracji wyglądu rozdzielacza