1.6. Terminologia i skróty w programie<br>

## 1.6. Terminologia i skróty w programie

W niniejszej instrukcji, a także w plikach pomocy programu, stosowane będzie następujące nazewnictwo:

· Arkusz – część projektu zawarta na jednej planszy rysunkowej edytora graficznego. Elementy narysowane na jednym arkuszu rzutu powinny stanowić jedną tzw. kondygnację graficzną. Każdy inny arkusz rzutu stanowi inną kondygnację graficzną.

· Cień – jest to powielony na innym arkuszu roboczym element (odbiornik, działka, źródło) przypisany do oryginału, czyli identycznego funkcjonalnie elementu, narysowanego na arkuszu roboczym, z którego czytana jest pełna struktura połączeń. Elementy te nie podlegają kontroli poprawności połączeń.

· Działka – odcinek sieci rur prowadzący określony, stały na całej długości strumień wody.

· Element armatury – element wstawiany wizualnie na działkę, zarówno będący armaturą (uzbrojeniem rury) w powszechnym rozumieniu, jak i w szerszym znaczeniu, np. punkt stały lub przejście przez przegrodę.

· Element przepływowy – element instalacji przez który następuje przepływ wody. Stanowią go zarówno działki cyrkulacji, ciepłej/zimnej wody jak również takie elementy jak źródło wody czy podrzewacz.

· Grupa – szczególny rodzaj modułu, mający dodatkowe cechy, m.in. granicę (ramkę), poza którą nie można przesunąć elementów należących do grupy.

· Instalacja – zbiór połączonych wzajemnie obiegów wody, odbiorników oraz armatury, wychodząca z jednego źródła. Jeden plik projektu może mieścić kilka instalacji.

· Moduł – układ kilku wzajemnie połączonych elementów, zapamiętany w pasku narzędzi do wielokrotnego użycia.

· Odbiornik – element instalacji wody ciepłej lub zimnej umożliwiający pobór wody z instalacji.

· Przybór sanitarny – element instalacji kanalizacyjnej stanowiący źródło ścieków, często skojarzony równocześnie z odpowiednim dla niego punktem czerpalnym wody lub baterią czerpalną.

· Podgrzewacz – element będący jednocześnie odbiornikiem wody zimnej i źródłem wody ciepłej.

· Rura wirtualna - widoczna w niektórych katalogach, służy do przypisania typu rury takim działkom, których w rzeczywistości nie ma, a punkty łączone przez taką działkę w rzeczywistości łączą się ze sobą wprost, np. bateria włączona jest wprost do trójnika.

· Tabelka danych – tabela, w której można edytować dane elementów – jednego lub wielu tego samego typu.

· Zakresy edycji – płaszczyzny, które nakładając się na siebie tworzą wspólną całość projektu. Możliwy jest również podgląd instalacji grzewczej na osobnym zakresie edycji. Płaszczyzna pokazana na osobnym zakresie edycji – Wydruk – służy do podglądu i ustawień wydruku.

· Węzeł – punkt na schemacie stanowiący połączenie działki z wcześniejszą lub następną, najczęściej z więcej niż jedną, czemu towarzyszy łączenie lub rozdział strumienia wody oraz dobór elementu armatury.

· Zdalne połączenie – element mający zastosowanie podczas łączenia fragmentów instalacji znajdujących się na różnych arkuszach lub w obrębie jednego. Zdalne połączenie można wykonywać dla dowolnych konfiguracji włączeń działek.

· Źródło – umowne miejsce doprowadzenia lub przygotowania wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

· Odbiornik ścieków – punkt wypływu ścieków z instalacji objętej projektem (np. do sieci zewnętrznej)

Zarówno w instrukcji, jak i w programie są stosowane skróty dla najczęściej wykorzystywanych nazw. Oto ich lista:

Nazwa pełna: | Skrót:
Normatywny wypływ z punktu czerpalnego zimnej wody [dm3/s] | Qn ZW
Normatywny wypływ z punktu czerpalnego ciepłej wody[dm3/s] | Qn CW
Ciągły wypływ z punktu czerpalnego zimnej wody [dm3/s] | Qc ZW
Ciągły wypływ z punktu czerpalnego ciepłej wody [dm3/s] | Qc CW
Minimalny spadek ciśnienia na zaworze | Dp min
Nastawa reduktora/regulatora ciśnienia | Nastawa (p/Dp)
Przepływ wody cyrkulacyjnej w działce [dm3/s] | Qcyrk
Przepływ wody w podrzewaczu [dm3/s] | Q
Ciśnienie dyspozycyjne zimnej wody w źródle | Ciśn.dysp.ZW
Ciśnienie dyspozycyjne ciepłej wody w źródle | Ciśn.dysp.CW
Wymagane ciśnienie ciepłej wody przed punktem czerpalnym | Wym.ciśn.CW
Wymagane ciśnienie zimnej wody przed punktem czerpalnym | Wym.ciśn.ZW
Maksymalne ciśnienie zimnej/ciepłej wody przed punktem czerpalnym | Ciśn.max
Wysokość podnoszenia pompy | Wys. podn.
Ciśnienie pompy cyrkulacyjnej | Ciśn. pompy cyrk
Opór źródła dla cyrkulacji | Opór źrodła dla cyrk.
Wymagane cisnienie za układem podnoszenia cisnienia | Wym. ciśn za
Średnica wlotu do elementu | Śr. wlotu
Średnica wylotu z elementu | Śr. wylotu
Współczynnik częstości używania urządzeń sanitarnych | K
Średni wypływ ścieków z urządzenia sanitarnego [dm3/s] | DU