8.5.2. Wyznaczanie rzędnych odbiorników na podstawie analizy przebiegu działek<br>

### 8.5.2. Wyznaczanie rzędnych odbiorników na podstawie analizy przebiegu działek

Zaznaczenie opcji „Obliczaj rzędne w aks.” spowoduje wyznaczanie rzednych odbiorników na ich rzeczywistym poziomie wynikającym z rzeczywistego przebiegu instalacji. Po zaznaczeniu tej opcji program będzie traktował wszystkie działki które są prowadzone pod kątem oraz poziomo jako działki które nie powodują zmiany rzędnych odbiorników. Na zmianę rzędnych będą miały wpływ tylko działki pionowe.

¨ Aby program wyznaczał rzędne w aksonometrii należy:

1. Wybrać z menu Opcje / Opcje projektu/Dane ogólne, (F7)

2. Przejść do pozycji „Edycja””,

3. Zaznaczyć pole „Obliczaj rzędne w aks.”,

4. Ustalić kąt w aksonometrii

5. Ustalić dopuszczalną odchyłkę kąta,

6. Włączyć tryb ORTO (patrz rozdz. 8.5.1)

7. Kliknąć OK aby potwierdzić wprowadzone zmiany

8. Zamknąć okienko danych ogólnych,