8.8.4.1. Reimport podkładu<br>

#### 8.8.4.1. Reimport podkładu

W programie istnieje możliwość reimportowania wcześniej zaimportowanego podkładu. Jest to przydatne zwłaszcza w sytuacjach gdy po zrobieniu projektu otrzymamy nowy zmieniony plik od architekta. Nie ma wtedy potrzeby na nowo projektowania instalacji. W celu reimportowania podkładu należy, na zakresie edycji podkład, kliknąć prawym przyciskiem myszy na wcześniej zaimportowanym podkładzie i wybrać opcję „Odśwież zaimportowany podkład”. W przypadku gdy system nie może odnaleźć zaimportowanego jako podkład pliku DWG/DXF, użytkownik zostanie poproszony o jego wskazanie lub wskazanie innego pliku do reimportu. Jeżeli użytkownik zamknie okno, bez wskazania ścieżki do pliku DWG/DXF, plik nie zostanie wczytany (reimport nie zostanie przeprowadzony).

! Przy reimportowaniu innego pliku niż wcześniej został zaimportowany należy pamiętać że musi on mieć identyczną jednostkę miary rysunku.

! Reimport jest możliwy tylko w przypadku plików wczytanych jako podkład bez interpretacji. Nie ma możliwości reimportowania plików wczytanych z interpretacją.