6. SCHEMAT I PLAN INSTALACJI – ELEMENTY I EDYCJA<br>

# 6. Schemat i plan instalacji – elementy i edycja

## 6.1. Wstęp

Rozwinięcie płaskie lub aksonometryczne oraz plan instalacji na rzucie umożliwiają w programie Instal-san wprowadzenie danych do obliczeń. Jednocześnie uzyskuje się rysunek, na którym zostaną umieszczone najważniejsze wyniki obliczeń i który może zostać dołączony do projektu. Jednak samo narysowanie schematu czy planu nie wystarcza, ponieważ część danych wymaga uzupełnienia w tabelkach własności poszczególnych elementów. Wiele takich pól uzupełnianych jest wstępnie wartościami określanymi automatycznie na podstawie rysunku (np. długość działki pionowej) lub wartościami domyślnymi (np. typ punktu czerpalnego dla baterii).

Przed rozpoczęciem rysowania schematu należy rozplanować podział instalacji na arkusze. Podział na arkusze jest korzystny w przypadku instalacji bardzo dużych, lub takich, w których występuje włączenie jednych części instalacji do drugiej. Nie ma ograniczeń w ich wzajemnym włączaniu, ani też co do ogólnej liczby arkuszy w projekcie. Często podział na arkusze wynika w sposób naturalny z samego schematu instalacji Podziału na arkusze należy również dokonać w przypadku gdy projekt będzie się składał z rozwinięć oraz rzutów instalacji. Ma to istotne znaczenie gdyż rozwinięcia instalacji oraz schematy aksonometryczne umieszcza się na innym arkuszu niż plany instalacji na rzutach. Dostępne są dwa rodzaje arkuszy: „Rozwinięcie” oraz „Plan/rzut”

! Na arkuszu typu „Rozwinięcie” należy umieszczać tylko rozwinięcia instalacji, na arkuszu typu „Plan/rzut” tylko podkłady rysunkowe oraz instalacje na rzucie.

Edycję arkusza będącego rozwinięciem płaskim rozpoczyna się najczęściej od umieszczenia na zakładce „Konstrukcja” elementu „Opis rzędnych stropów” oznaczającego przekrój przez budynek (ograniczony do stropów), na bazie, którego rysowane będzie rozwinięcie. Po wstawieniu należy ten element skonfigurować – ustalić liczbę kondygnacji i wymiar poziomy zestawu stropów. Do rozwinięć aksonometrycznych stosuje się czasami przekroje uproszczone, oddzielne dla poszczególnych pionów. Taki element jest możliwy do uzyskania poprzez odpowiednie zwężenie grupy stanowiącej opis rzędnych stropów oraz przez ustalenie grubości stropu na zero, przez co kondygnacje reprezentowane będą pojedynczymi kreskami.

Następnie należy przejść na zakres edycji projektu „San” i rozpocząć rozmieszczanie elementów instalacji znajdujących się na zakładkach „Odbiorniki” oraz „Elementy przepływowe i inne”. Przed rozpoczęciem wstawiania elementów należy mieć wstępnie rozplanowany ogólny przebieg instalacji w arkuszu i lokalizację źródła oraz poszczególnych pionów. Źródło stanowi główny punkt zasilania instalacji, dla arkusza włączonego do innego arkusza analogicznym elementem jest „włączenie do innego arkusza”. Jeżeli zimna woda doprowadzana jest do budynku w innym miejscu niż ciepła, można użyć dwóch źródeł, jednak każde z nich powinno być skonfigurowane inaczej, tak, aby nie powtarzały się źródła tego samego typu. Można natomiast stworzyć taki projekt, w którym dwa źródła zasilają dwie rozłączne instalacje.

! Nie ma możliwości wykonania importu z pliku DXF/DWG schematu instalacji

Edycję arkusza będącego rzutem instalacji rozpoczyna się najczęściej od umieszczenia na arkuszu roboczym „Plan/rzut” rzutu kondygnacji budynku według jednego ze sposobów opisanych w punkcie 8.8 do 8.10.

! Podkłady budowlane wczytywane przez galerię rysunków należy umieszczać na zakresie edycji „Podkład”

Po umieszczeniu rzutu budynku w projekcie należy przejść na zakres edycji projektu „San” i rozpocząć rozmieszczanie elementów instalacji.

Na zakładce „Odbiorniki” znajduje się wiele symboli przyborów kanalizacyjnych. Służą one do wizualnego uzupełnienia rysunku i nie biorą udziału w obliczeniach. Zasadniczymi odbiornikami wody są zawory i baterie czerpalne. Ponieważ sam symbol rysunkowy nie wskazuje zastosowania punktu czerpalnego, należy zawsze uzupełnić jego dane o typ punktu czerpalnego, lub sprawdzić czy typ przyjęty domyślnie przez program odpowiada planowanemu zastosowaniu.

! Niektóre symbole rysunkowe mają inny wygląd na rzucie niż na rozwinięciu