5.4. Układ stropów na rozwinięciu<br>

## 5.4. Układ stropów na rozwinięciu

Na arkuszach typu „Rozwinięcie” jedynym elementem konstrukcji jest opis rzędnych stropów. Element ten oprócz funkcji graficznych ma znaczenie podczas automatycznego powielania kondygnacji, wstawiania odbiorników nad strop oraz podczas automatycznego wypełniania symboli odbiorników. Element ten nie ma automatycznego powiązania z układem kondygnacji opisanym w „Strukturze budynku”.

Standardowo po uruchomieniu programu widoczne są dwa arkusze: „Plan / rzut” oraz „Rozwinięcie”. Aby stworzyć kolejny arkusz roboczy należy wybrać z menu głównego „Plik” polecenie „Arkusze robocze ...” a następnie kliknąć „Nowy”, wybrać typ arkusza, ewentualnie zmienić jego nazwę, a następnie kliknąć „OK” i „Zamknij”.

! Aby mieć możliwość wstawiania lub zmiany rzędnych stropów należy przejść na zakres edycji „Konstrukcja” będąc na arkuszu roboczym „Rozwinięcie”.

Aby wstawić do projektu opis rzędnych stropów należy z górnego paska narzędzi wybrać element , przejść na obszar rysunkowy i kliknąć w wybranym miejscu. Zostanie wstawiony układ stropów. Element ten, gdy jest zaznaczony, ma ramkę z uchwytami, widocznymi w postaci małych kwadratów. Przeciągając myszką uchwyt ramki uzyskujemy zmianę jego wymiarów. W ten sposób można zmniejszyć lub zwiększyć zakres wyświetlanych stropów.

! Nie ma możliwości wstawienia elementu „Opis rzędnych stropów” na arkusz roboczy „Plan/rzut”.

W ramach jednego elementu typu “Opis rzędnych stropów” może znajdować się wiele kondygnacji. Rzędne kondygnacji mogą być zmieniane zarówno w tabeli danych, jak i za pomocą myszki.

Wygląd elementu na ekranie:

! Rzędne kondygnacji mogą być zmieniane za pomocą myszki tylko wtedy, gdy element rzędnych stropów jest zaznaczony.

Po kliknięciu na element rzędnych stropów w tabeli danych pokazują się jego dane:

- Rz. piwnic – wartość opisująca rzędną stropu piwnic,

- Rz. pierw. kond. – rzędna pierwszej kondygnacji,

- Różnica rzędnych – różnica rzędnych dla typowej kondygnacji,

- Grubość stropu – grubość stropu dla wszystkich kondygnacji,

- Gotowa podłoga – grubość podłogi na wszystkich kondygnacjach,

- Strop podwieszany – grubość sufitu podwieszanego na wszystkich kondygnacjach. Wraz z grubością stropu i podłogi tworzy właściwą konstrukcję stropu,

- Numer pierwszej kondygnacji – numer pierwszej kondygnacji opisywanej przez wybrany element. Ma on znaczenie podczas automatycznego wypełniania symboli odbiorników,

- Kondygnacje ... – po rozwinięciu okienka towarzyszącemu temu polu można oddzielnie zmieniać rzędną każdej kondygnacji, grubość stropu, podłogi oraz sufitu podwieszanego oraz pozycję i rodzaj opisu dla każdej kondygnacji osobno,

- dH aksonometrii – różnica rzędnych pomiędzy układem współrzędnych wybranego elementu, a globalnym układem współrzędnych,

- Wyświetlaj rzędną – możliwość deklaracji, czy pozycja opisu ma się pojawiać dla stropu właściwego czy gotowej podłogi,

- Czcionka – styl, rozmiar i kolor czcionki, za pomocą, której opisywane są rzędne stropów,

- Typ linii – styl, kolor i grubość linii, za pomocą której rysowane są stropy.

! Po zmianie wartości w polu “Rz. piwnic”, “ Rz. pierw. kond.”, “Różnica rzędnych” lub “Grubość stropu” zmieniane są rzędne wszystkich kondygnacji, nawet jeśli były one osobno ustawione w polu “Kondygnacje ...”.

Pole „dH aksonometrii” przydatne jest w trakcie rysowania schematu sieci rozdzielczej w aksonometrii, podczas gdy piony są rysowane tradycyjnie. Grzejnikom należy przypisać globalny układ współrzędnych, w którym ustalamy identyczne rzędne.