2.5. Diagnostyka i obliczenia.<br>

## 2.5. Diagnostyka i obliczenia.

### 2.5.1. Wywołanie diagnostyki i obliczeń

Obliczenia uruchamiane są klawiszem funkcyjnym F10 lub naciśnięciem przycisku z kalkulatorem. W pierwszej kolejności wykonywana jest diagnostyka danych, której efektem może być wykrycie błędów uniemożliwiających obliczenia, lub tylko podanie listy ostrzeżeń i podpowiedzi. W przypadku, gdy komunikaty nie wskazują na błędy w danych, można kontynuować obliczenia naciskając przycisk z kalkulatorem i napisem „Dalej” widoczny w okienku z listą komunikatów. Program przejdzie wówczas do ustalania opcji obliczeń.

W przypadku, gdy występują błędy, lub Użytkownik chce zlikwidować przyczyny ostrzeżeń, należy wrócić do edycji naciskając przycisk „Wróć”. Po powrocie do edytora lista błędów i ostrzeżeń będzie widoczna w osobnym okienku. Okienko to można wywołać klawiszem funkcyjnym F8. Kliknięcie elementu listy zaznacza na rysunku obiekt, do którego przypisany jest błąd, co ułatwia znalezienie i poprawienie danych. Niektóre typy błędów, np. dotyczące interpretacji struktury połączeń, nie mogą być przypisane do elementu, który ten błąd spowodował, (ponieważ nie da się jednoznacznie określić takiego elementu) i mogą być przypisane do np. źródła, w obszarze, którego dany błąd wystąpił.

Dla komunikatów powtarzających się wiele razy (dla wielu podobnych elementów) najczęściej poprawienie danych oznacza wpisanie (lub zmianę) wszystkim elementom tej samej danej. W takiej sytuacji najlepiej jest kliknąć prawym klawiszem myszy na którykolwiek z powtarzających się komunikatów i wybranie z podręcznego menu pozycji „Zaznacz wszystkie elementy, w których wystąpił ten błąd”. Uzyskamy wtedy możliwość wpisania do tabeli danych wartości, która zostanie wpisana lub zmodyfikowana we wszystkich elementach z danym błędem.