1.3. Współpraca z innymi aplikacjami inżynierskimi<br>

## 1.3. Współpraca z innymi aplikacjami inżynierskimi

Podkład budowlany (rzuty poszczególnych kondygnacji) może być narysowany wprost w programie lub zaimportowany z jednego lub wielu plików w formacie DXF lub DWG, utworzonych przez inżynierskie programy graficzne. Import taki może być wykonany z jednoczesną interpretacją ścian, okien i drzwi, tak że w efekcie powstaną odpowiednie obiekty programu i zdefiniowane zostaną pomieszczenia, lub też bez takiej interpretacji – wówczas zaimportowana część pliku DXF lub DWG stanowić będzie rysunek, na tle którego można narysować w programie własny podkład, lub plan instalacji. Dla umożliwienia prawidłowej interpretacji pliku i rozpoznania ścian, okien i drzwi oraz utworzenia pomieszczeń, niezbędne jest przestrzeganie (w aplikacji, w której tworzony jest projekt budynku) określonych zasad projektowania graficznego, opisanych w dalszej części instrukcji.

Po narysowaniu planów i rozwinięć instalacji i wykonaniu obliczeń można rysunki instalacji wraz z wynikami obliczeń nie tylko wydrukować, ale również zapisać (wyeksportować) do plików DXF lub DWG. Mogą to być pliki zawierające tylko podkład i instalację, lub też eksport może się odbyć z dołączeniem pozostałej zawartości plików DWG lub DXF, z których wykonano import rzutów, wówczas dodane zostaną nowe warstwy zawierające projektowane elementy. W ten sposób możliwe jest dostosowanie się do standardu, w którym pełna dokumentacja graficzna (w tym rysunki projektów innych branż) zawarta jest w jednym pliku DWG / DXF.