5.2.5. Pomieszczenie<br>

### 5.2.5. Pomieszczenie

Istnieją dwa rodzaje pomieszczeń graficznych w programie. Jeden rodzaj to pomieszczenie utworzone z zamkniętego obszaru otoczonego ścianami – po utworzeniu takiego obszaru program automatycznie rozpoznaje nowy obiekt – pomieszczenie.

Drugi rodzaj to element wybrany z paska narzędzi i narysowany jako wielokąt. W takim wypadku pomieszczenie może podlegać obliczeniom strat ciepła w programie Instal-ozc, lecz wszystkie ściany, okna oraz drzwi muszą zostać tutaj zadeklarowane jako elementy tabelaryczne, czyli niepowiązane rysunkowo z edytorem graficznym.

Przycisk w pasku narzędzi „Elementy”:

Wygląd na ekranie:

pomieszczenie zbudowane ze ścian pomieszczenie narysowane jako wielokąt

Dane elementu „Pomieszczenie”:

Symbol pom.

Pole tekstowe. Symbol pomieszczenia ma charakter opisowy i służy do jego identyfikacji podczas edycji i w tabelach wyników. Program może zawierać predefiniowane nazwy pomieszczeń, determinujące również wartość temperatury pomieszczenia.

Opis

Pole tekstowe. Opis charakteryzujący pomieszczenie.

Mieszkanie

Pole wyboru. Z rozwijalnej listy istnieje możliwość wybrania mieszkania, a przez to przypisania pomieszczenia do wybranego z drzewka struktury budynku, mieszkania. Wybór ten może wpływać, zależnie od użytych norm, na niektóre obliczenia w programie Instal-ozc.

Pow. w.ś. [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia pomieszczenia w świetle. Wartość w nawiasie oznacza powierzchnię odczytaną przez program z rysunku. Można ją nadpisać wartością narzuconą. W celu powrotu do wartości odczytanej należy wpisać „?” i nacisnąć Enter.

Pow. w.o. [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia pomieszczenia podana w osiach ścian. Wartość w nawiasie oznacza powierzchnię odczytaną przez program z rysunku. Można ją nadpisać, w celu powrotu do wartości odczytanej należy wpisać „?” i nacisnąć Enter.

ti/qi [0C]

Pole liczbowe. Temperatura wewnętrzna pomieszczenia. Wartość domyślna ustalana jest w opcjach projektu w danych budynku. Wpisując w polu znak „-” określamy pomieszczenie jako atrium powodując, że program oblicza straty takiego pomieszczenia jako straty do zewnątrz.

Obliczane w Instal-ozc

Pole wyboru. Pozwala określić, czy straty ciepła pomieszczenia maja być liczone wskaźnikowo, czy w programie Instal-ozc.

Pomieszczenie ogrzewane

Pole wyboru. Pozwala określić czy pomieszczenie jest ogrzewane.

Q/F

Pole liczbowe. Wartość całkowitego zapotrzebowania ciepła pomieszczenia. Ponieważ do doboru grzejników należy brać pod uwagę stratę zredukowaną o część strat przez podłogę lub ścianę ogrzewaną, wartość ta ma charakter informacyjny. Pole może pozostać niewypełnione. Jeżeli obliczenia strat ciepła przeprowadzane są w Instal-ozc, wtedy w tabeli danych pojawi się wartość obliczona.

Qwym/Fwym

Pole kompleksowe. Wymagana moc odbiorników w pomieszczeniu. Jest to Q/F zredukowane (zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia zredukowane o część strat przez podłogę lub ścianę ogrzewaną), może być powiększone o zapotrzebowanie ciepła rozdzielone z innych pomieszczeń, w których Użytkownik zadeklarował rozdział strat ciepła do innych pomieszczeń. Sumaryczna moc cieplna ogrzewania grzejnikowego, płaszczyznowego i ew. innych grzejników powinna pokryć tą wartość. Pole to musi być wypełnione.

Z prawej strony pola znajduje się strzałka, która umożliwia otwarcie okienka edycji Qwym/Fwym. W tym okienku możliwa jest deklaracja czy straty ciepła pomieszczenia mają być obliczane w Instal-ozc. Można również uzupełnić dane odnośnie rodzajów ogrzewania w pomieszczeniu i ich procentowego udziału w pokryciu strat ciepła.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy rodzaju opisu pomieszczenia na rysunku. Po wyborze „Konfiguruj” otwiera się okno wyglądu elementów, w którym można tworzyć (poprzez skopiowanie) i konfigurować wygląd elementów na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli.

Opis na wydruku

Pole wyboru. Umożliwia wyłączenie drukowania pola zawierającego opis pomieszczenia. Jeżeli pole to ustawione jest na „Nie”, to opis pomieszczenia będzie widoczny tylko podczas edycji, natomiast nie będzie widoczny na podglądzie wydruku i nie zostanie wydrukowany.