C.3. Zasady skanowania fragmentów podkładu<br>

C.3. Zasady skanowania fragmentów podkładu

Program „Sklejacz skanów” ma możliwość skanowania fragmentów podkładu obsługując skanery zgodne z interfejsem TWAIN albo wczytywania fragmentów rysunków zeskanowanych wcześniej z użyciem innego programu.

¨ Aby zeskanować fragment podkładu należy:

1. Kliknąć przycisk „Skanuj”,

2. Postępować zgodnie ze wskazówkami sterownika skanera.

¨ Aby wczytać fragment podkładu zeskanowany innym programem:

1. Kliknąć przycisk „Wczytaj”,

2. Wybrać plik do wczytania i kliknąć „Otwórz”.

Podczas skanowania należy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

1. Fragmenty rysunku powinny być skanowane jako czarno-białe (1 bit) lub w 256 kolorach (8 bit). W praktyce jest to zupełnie wystarczająca głębia kolorów, a rozmiary plików są rozsądne,

2. Rysunki należy skanować z zakładką, aby możliwe było wskazanie, co najmniej dwóch punktów wspólnych pomiędzy każdymi dwoma sąsiadującymi fragmentami,

3. Starać się skanować fragmenty w miarę możliwości tak, aby nie było zbyt dużych odchyłek kąta pomiędzy nimi,

4. Rozdzielczość skanowania z reguły wystarczy ustawić na 150 lub 300 DPI przy rysunkach kolorowych i 300 lub 600 DPI przy rysunkach czarno-białych. Takie ustawienie daje rozsądne rozmiary plików. Oczywiście inne wartości DPI są dopuszczalne.

! Aby rozmiar zeskanowanego pliku jak najmniejszy należy skanowanie rysunków wykonywać w jak najmniejszej rozdzielczości i w wersji czarno – białej.

W praktyce zeskanowane fragmenty podkładu mogą się przedstawiać jak na przykładzie rzutu kondygnacji poniżej. Krzyżykami zaznaczono przykładowe wspólne punkty charakterystyczne, które będą później wykorzystywane w programie. Oczywiście krzyżyków tych nie trzeba rysować na podkładzie przed skanowaniem – punktem charakterystycznym może być przykładowo róg pomieszczenia , miejsce przecięcia się linii na rysunku lub inne elementy znajdujące się na rzucie. .