B. DODATEK B – KOMUNIKATY O BŁĘDACH<br>

B. DODATEK B – Komunikaty o błędach

B.1. Błędy

Błąd: Nieokreślone wskaźniki normowe dla projektu

Błąd może wystąpić przy przeniesieniu danych z innej wersji programu.

Błąd: Zbyt małe dopuszczalne schłodzenie cw

Dopuszczalne schłodzenie ciepłej wody użytkowej do najdalszego punktu jest podstawą do iteracyjnego wyznaczenia przepływu cyrkulacyjnego w każdym pionie tak, aby schłodzenie to nie było przekroczone na odcinku od źródła do każdego punktu zwrotnego (połączenia działki cyrkulacyjnej z działką c.w.u.).

Błąd: Zbyt duże wychłodzenie do pwc

Wychłodzenie ciepłej wody liczone od źródła do punktu włączenia cyrkulacji, w stanie obliczeniowych poborów c.w.u. jest zbyt duże.

Błąd: Nie odnalazłem odpowiedniego wzoru do przeliczeń przepływu

Komunikat jest skutkiem wystąpienia w działce sumy wypływów normatywnych nie mającej pokrycia we wzorach obliczeniowych.

Błąd: Inny punkt włączenia cwu i cyrkulacji

Błąd może pojawić się w momencie gdy stworzona jest pętla między c.w.u. a cyrkulacją.

Błąd: Długość działek na drodze do punktu włączenia cyrkulacji równa zero

Błąd pojawi się w momencie gdy długości działek na drodze do punktu włączenia cyrkulacji będą równe zero (będą miały zerowe długości)

Błąd: Przepływ poniżej minimalnego

Błąd pojawi się w momencie gdy przepływ w działce będzie miał wartość niewystarczającą dla zapewnienia minimalnej prędkości.

Błąd: Przepływ cyrkulacyjny poniżej minimalnego

Błąd pojawi się w momencie gdy przepływ w działce będzie miał wartość niewystarczającą dla zapewnienia minimalnej prędkości przepływu cyrkulacji.

Błąd: Nie dobrałem wodomierza

Nie udało się dobrać wodomierza na działce – prawdopodobnie przepływ jest zbyt duży w stosunku do zakresu wodomierzy umieszczonych w katalogu. Jeżeli nie ma możliwości wskazania innego typu wodomierza, można wskazać wodomierz o znanym oporze lub kv.

Błąd: Nieprawidłowe zastosowanie wodomierza

Błąd pojawi się wówczas gdy wodomierz zostanie wstawiony w nieodpowiednim miejscu na działce lub użyty niezgodnie z przeznaczeniem.

Błąd: Nie można dobrać odpowiedniej średnicy działki do w min

Prawdopodobnie skutek zadeklarowania dla działki rodziny rur o zbyt małym zakresie średnic.

Błąd: Przepływ powyżej maksymalnego

Błąd wyświetli się, jeżeli w instalacji wystąpił zbyt duży przepływ, który nie zapewnia kryteriów doboru określonych w katalogach producenta.

Błąd: Przepływ cyrkulacyjny powyżej maksymalnego

Błąd wystąpi w przypadku przekroczenia maksymalnego przepływu cyrkulacyjnego.

Błąd: Nieokreślony normatywny wypływ wody ciepłej

Błąd: Nieokreślony normatywny wypływ wody zimnejDla odbiornika nie określono typu punktu czerpalnego, co ma zwykle miejsce po wybraniu „Odbiorników bez określonego typu” lub też wybrano w tabeli danych typ punktu czerpalnego „inny”.

Błąd: Więcej niż jeden punkt spięcia cyrkulacji i c.w.

Na trasie od źródła do dowolnego odbiornika c.w.u. napotkano na więcej niż jeden punkt włączenia działki cyrkulacyjnej. Należy usunąć niewłaściwe (prawdopodobnie bliższe źródła) połączenia cyrkulacji z siecią c.w.u.

Błąd: Zbyt niska temperatura na dopływie

W stanie przepływów obliczeniowych przy poborze c.w.u. występuje znaczne wychłodzenie wody. Jest to mało prawdopodobne, jeżeli jednak wystąpi, należy rozpatrzyć możliwość lepszego zaizolowania działek zasilających c.w.u.

Błąd: Zbyt niskie ciśnienie przed punktem (cw)

Błąd: Zbyt niskie ciśnienie przed punktem (zw)

W praktyce komunikaty mogą wystąpić jedynie przy narzuceniu ciśnienia dyspozycyjnego w danych. Należy narzucić wyższe ciśnienie lub wpisać wartość zero aby program dobrał ciśnienie.

Błąd: Zbyt wysokie ciśnienie przed punktem cw

Błąd pojawi się w momencie przekroczenia wymaganego ciśnienia przed punktem czerpalnym, gdy narzucone lub obliczone ciśnienie w źródle jest zbyt wysokie. Należy zastosować reduktor lub regulator cisnienia.

Błąd: Typ odbiornika spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie domyślny typ odbiornika jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu odbiornika lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Zbyt niskie ciśnienie statyczne przed punktem (cw)

Błąd: Zbyt niskie ciśnienie statyczne przed punktem (zw)

W praktyce komunikaty mogą wystąpić jedynie przy narzuceniu ciśnienia dyspozycyjnego w danych. Należy narzucić wyższe ciśnienie lub wpisać wartość zero aby program dobrał ciśnienie.

Błąd: Zbyt wysokie ciśnienie statyczne przed punktem zw

Błąd: Zbyt wysokie ciśnienie statyczne przed punktem cw

Błąd pojawi się w momencie przekroczenia wymaganego ciśnienia statycznego przed punktem czerpalnym, gdy narzucone lub obliczone ciśnienie statyczne w źródle jest zbyt wysokie. Należy zastosować reduktor lub regulator ciśnienia.

Błąd: Zbyt wysokie ciśnienie statyczne w elemencie

Błąd pojawi się w momencie przekroczenia wymaganego ciśnienia statycznego w danym elemencie instalacji, gdy narzucone lub obliczone ciśnienie statyczne w źródle jest zbyt wysokie. Należy zastosować reduktor lub regulator ciśnienia.

Błąd: Nieokreślony rodzaj budynku

W danych ogólnych arkusza nie określono rodzaju budynku. Rodzaj budynku musi być określony osobno dla każdego arkusza.

Błąd: Zbyt niska temperatura wody zimnej

Błąd: Zbyt wysoka temperatura wody zimnej

Błąd: Zbyt niska temperatura wody ciepłej

Błąd: Zbyt wysoka temperatura wody ciepłej

Należy skorygować odpowiednie temperatury wody. Są to dane wpisane do poszczególnych źródeł lub danych ogólnych projektu.

Błąd: Zbyt małe ciśnienie pompy cyrkulacyjnej

Błąd pojawi się w momencie gdy ciśnienie pompy cyrkulacyjnej nie będzie wystarczające dla prawidłowego funkcjonowania cyrkulacji.

Błąd: Zbyt małe ciśnienie zw

Błąd: Zbyt małe ciśnienie cw

Błąd pojawi się, gdy wprowadzone do tabeli danych ciśnienie dyspozycyjne źródła ma za małą wartość w stosunku do wymaganego dla tej instalacji.

Błąd: Zbyt wysokie ciśnienie na wejściu elementu

Błąd pojawi się w momencie przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia na wejściu do danego elementu.

Błąd: U.p.c. jest zbędny w tym miejscu instalacji

Błąd pojawi się w momencie gdy ciśnienie dyspozycyjne w źródle jest wystarczające aby zapewnić minimalne wymagane ciśnienie przed punktem czerpalnym najbardziej niekorzystnie położonym

Błąd: Pompa jest zbędna w tym miejscu instalacji

Błąd pojawi się w momencie gdy wstawiona pompa nie jest konieczna w danym miejscu instalacji

Błąd: Nie ma przepływu

Błąd ten się pojawi, gdy element, przez który płynie medium nie jest podłączony z żadnej strony lub, gdy działki, które są do niego podłączone, nie są podłączone gdzie indziej.

Błąd: Element nie podł.

Błąd ten może pojawić się, gdy działka nie jest podłączona.

Błąd: Element jest odwrotnie podłączony

Błąd ten może pojawić się gdy element jest podłączony niezgodnie z przeznaczeniem

Błąd: Element nie podłączony

Błąd ten się pojawi, gdy element (działka) nie jest podłączony do instalacji z jednej strony.

Błąd: Element wogóle nie podłączony

Błąd ten się pojawi, gdy element (działka, odbiornik) nie jest w ogóle podłączony (pozostaje oddzielnie na rysunku).

Błąd: Elementy tworzą pętlę

Błąd występujący w momencie, kiedy działki instalacji tworzą pętlę (pierścień). Program nie liczy układów pierścieniowych – należy układ zmienić na promienisty. Po kliknięciu na ten błąd wskazywana jest cała pętla.

Błąd: Element tworzy pętlę z innymi elementami

Błąd występujący w momencie, kiedy działki instalacji tworzą pętlę (pierścień). Program nie liczy układów pierścieniowych – należy układ zmienić na promienisty. Po kliknięciu na ten błąd wskazywany jest pojedynczy element należący do pętli.

Błąd: Działka jest jednym punktem na rysunku

Błąd ten się pojawi, gdy na skutek przesuwania działek jedna z nich zostanie zredukowana do punktu (jej długość na rysunku jest zerowa). Sytuacja taka nie jest widoczna na rysunku, gdyż działka jest przedstawiona tylko jako punkt i może być mylona z punktem innej działki. Działkę taką można usunąć, klikając komunikat o błędzie, a następnie klawisz „Delete” (może być niewidoczna).

Błąd: Ten sam symbol mają ponad dwa elementy zdalnego połączenia

Błąd pojawiający się w momencie, gdy więcej niż dwa elementy typu „Zdalne połączenie” mają identyczne symbole i program nie potrafi rozpoznać, które elementy stanowią parę.

Błąd: Element zdalnego połączenia nie ma pary

Błąd ten pojawia się w momencie, gdy zdalne połączenie znajdujące się w instalacji nie ma przypisanego drugiego zdalnego połączenia, z którym stanowiłoby parę.

Błąd: W arkuszu brak elementów typu 'źródło' lub 'zdalne połączenie'

Błąd ten pojawi się, gdy nie będzie zadeklarowanych żadnych elementów spełniających te funkcję. Brak źródła może implikować wiele innych błędów podłączeń (np. „nie można ustalić kierunku przepływu”).

Błąd: Zdalne połączenia mają inaczej skonfigurowane wyjścia

Błąd ten pojawia się, gdy zdalne połączenia stanowiące parę mają przypisane inne typy włączenia (np. jedno połączenie ma zadeklarowane włączenie jako „powrót+zasilanie”, a drugie tylko jako „zasilanie”).

Błąd: Fragment instalacji nie jest połączony ze źródłem

Błąd pojawi się, gdy część projektowanej instalacji nie będzie podłączona do źródła. Może to nastąpić podczas nieumyślnego rozłączenia instalacji podczas edycji lub w sytuacji braku źródła.

Błąd: Błąd połączeń elementów w projekcie

Ten komunikat pojawia się, gdy w arkuszu występują błędy połączeń. Dokładne komunikaty o błędach wyświetlają się jako lista w oknie „Wyniki diagnostyki”.

Błąd: Nie można podłączać elementów-cieni do elementów-oryginałów

Błąd pojawi się, gdy Użytkownik będzie się starał połączyć element, który jest – oryginałem (czyli jest obliczany) z elementem, który jest cieniem (czyli nie jest obliczany). Na jednym arkuszu roboczym mogą występować cienie i oryginały, ale nie mogą być one ze sobą połączone.

Błąd: Nie są wykorzystane wszystkie wyjścia z zaworu

Błąd pojawi się, jeśli w zaworze trzy- lub czterodrogowym pozostały wyjścia nie połączone z instalacją.

Błąd:Nie wybrany typ

Komunikat pojawi się w przypadku, gdy Użytkownik nie zadeklaruje w danych ogólnych domyślnego typu elementu dla arkusza z katalogu. Należy przejść do danych ogólnych (F7) i uzupełnić typ elementu lub przypisać konkretny typ w tabeli danych.

Błąd:Element spoza katalogu

Prawdopodobnie efekt zmiany katalogu po napisaniu danych (np. wycofania rury z katalogu) lub przeniesienia danych z innej wersji programu.

Błąd:Nie dobrałem elementu

Błąd pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie może dobrać danego elementu.

Błąd: Brak w pliku arkuszy obliczeniowych

Błąd pojawi się w przypadku braku arkuszy do wykonania obliczeń

Błąd: Błąd podczas przetwarzania zestawienia materiałów

Błąd pojawiający się podczas tworzenia zestawienia materiałów – oznacza to błąd wewnętrzny w katalogu programu. W tej sytuacji proszę skontaktować się z dostawcą oprogramowania – konieczne jest dostarczenie pliku danych.

Błąd: Nie wykonano regulacji instalacji (zbyt niskie ciśnienie lub inne błędy)

Błąd pojawiający się, gdy program nie mógł wykonać regulacji instalacji. Wyświetlane są zwykle dodatkowe komunikaty opisujące błędy, będące przyczyną braku regulacji.

Błąd: Niewystarczająca ilość produktów producenta

Wersje firmowe programu mają wbudowane zabezpieczenie, które wymaga zastosowania określonej minimalnej ilości produktów producenta dostarczającego oprogramowanie. Przykładowo w wersji rurowej konieczne jest użycie pewnej minimalnej ilości rur producenta, w wersji grzejnikowej wymagane jest użycie minimalnej liczby grzejników producenta. Ilości minimalne są określone w stosunku do wszystkich użytych materiałów w projekcie.

W takiej wersji nie jest możliwe obliczenie projektu wyłącznie na materiałach ogólnie dostępnych.

Błąd: Ta wersja programu nie ma możliwości obliczania aktualnego pliku danych

Błąd pojawi się, jeżeli posiadana przez Użytkownika wersja programu nie jest przystosowana do obliczeń danego pliku projektu. Przykładowo: błąd może pojawić się, gdy Użytkownik próbuje obliczyć instalacje grzewczą w wersji programu, która umożliwia jedynie wykonywanie obliczeń instalacji wodociągowych

Błąd: Błąd w danych opcji obliczeń

Błąd pojawi się w momencie wpisania w danych opcji obliczeń wartości spoza dopuszczalnego zakresu lub wartości sprzecznej z założeniami.

Błąd: W arkuszu występują błędy połączeń

Błąd pojawi się, jeżeli występują w arkuszu elementy niepołączone. Wyświetlane są dodatkowe komunikaty opisujące szczegółowo powstałe błędy.

Błąd: Wybrany dla arkusza domyślny typ rury jest spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie domyślny typ rury jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu rury lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Nieokreślone umiejscowienie działki

Błąd pojawi się, gdy działka w arkuszu nie będzie miała przypisanego umiejscowienia, a program nie będzie w stanie określić automatycznie umiejscowienia.

Błąd: Błędne umiejscowienie działki

Narzucone umiejscowienie działki (inne niż to, które domyślnie wykrył edytor graficzny) nie może być zaakceptowane. Należy wpisać do tabeli danych działki wartość „?”, aby edytor mógł ponownie wyznaczyć umiejscowienie.

Błąd: Nie dobrałem średnicy rury

Błąd pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie może dobrać średnicy. Dodatkowo podawana jest informacja, czy z powodu przekroczenia dopuszczalnych oporów tarcia, czy prędkości.

Błąd: Nie można dobrać średnicy odpowiedniej do przepływu

Błąd pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie może dobrać średnicy do przepływu obliczeniowego.

Błąd: Typ rury spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie typ rury jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu rury przypisanego do działki lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Narzucona średnica spoza katalogu

Błąd może zaistnieć w przypadku, gdy katalog został zmodyfikowany i używana wcześniej średnica została wycofana (program nie mógł odnaleźć katalogu użytego wcześniej).

Błąd: Nieprawidłowa wartość do obliczenia oporu

Błąd pojawi się, gdy wartość dzeta/kv jest równa zero.

Błąd: Armatura lub rura nieodpowiednie dla zadanej temperatury i ciśnienia

Błąd pojawi się, gdy dla temperatury i ciśnienia statycznego zadeklarowanego w projekcie program nie może użyć działki z wybranego typoszeregu lub armatury na niej umieszczonej.

Błąd: Nie uzupełniony typ elementu na działce

Błąd pojawi się, jeżeli elementy armatury na działkach nie mają określonego typu, a charakter elementu tego wymaga.

Błąd: Rura lub element armatury nieodpowiedni do temperatury lub ciśnienia

Błąd pojawi się, gdy dla temperatury i ciśnienia statycznego zadeklarowanego w projekcie program nie może użyć działki lub armatury na niej umieszczonej.

Błąd: Działka wirtualna nie podłączona bezpośrednio do odbiornika

Działka wirtualna może jedynie łączyć odbiornik z inną działka.

Błąd: Działka wirtualna nie może zawierać elementów wstawionych

Działka wirtualna nie ma swojego fizycznego odpowiednika w instalacji, dlatego nie należy na niej umieszczać żadnych elementów armatury, kolan, uchwytów itd.

Błąd: Działka wirtualna nie włączona bezpośrednio do działki

Działka wirtualna może jedynie łączyć odbiornik z inną działka.

Błąd: Nie można wyregulować pary działek

Błąd pojawi się, gdy w trakcie obliczeń nie będzie możliwości wyregulowania części instalacji zaczynającej się od wskazanej pary działek. Niemożliwość ta spowodowana może być dużymi różnicami ciśnień pomiędzy poszczególnymi częściami projektowanej instalacji – a niewyregulowana para działek znajduje się na połączeniu fragmentów instalacji.

Błąd: Typ izolacji spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie typ izolacji jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu izolacji przypisanego do działki lub program nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Izolacja o narzuconej wielkości nie występuje w katalogu

Komunikat pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie odnajdzie w katalogu izolacji otuliny o narzuconej grubości.

Błąd: Przekroczenie dopuszczalnego spadku ciśnienia zaworu

Błąd pojawiający się w momencie, gdy wykroczono poza zakres roboczy zaworu.

Błąd: Niepoprawnie narzucona wielkość zaworu

Błąd pojawi się, jeśli na działce znajdzie się zawór o nieodpowiednio narzuconej średnicy.

Błąd: Nie udało się dobrać zaworu na działce

Błąd pojawi się, gdy podczas obliczeń wykroczono poza zakres roboczy, najczęściej oznacza to bardzo mały lub bardzo duży przepływ w danej działce.

Błąd: Nie uzupełniony typ zaworu

Błąd pojawi się, gdy nie zostanie zadeklarowany typ zaworu z katalogu danego producenta lub program nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Typ zaworu spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy wybrany w projekcie typ zaworu jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu zaworu lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Nie podana wartość oporu/dzeta/kv dla zaworu

Błąd pojawi się, gdy Użytkownik wybierze rodzaj oporu w tabeli danych dla zaworu spoza katalogu, lecz nie uzupełni wartości (dzeta / opór [kPa]).

Błąd: Nie można dobrać zaworu na elemencie instalacji

Błąd pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie dobrał wielkości zaworu znajdującego się na elemencie instalacji.

Błąd: Niedozwolony typ elementu armatury

Błąd może się pojawić na przykład, gdy użyto w danych z programu makrodefinicji zawierającej zawór, który musi być wstawiony w sposób wizualny, czyli przez symbol graficzny, a więc nie może być w makrodefinicji.

Błąd: Brak danych do obliczeń elementu

Błąd pojawi się, gdy nie zostaną uzupełnione dane pozwalające na przeprowadzenie obliczeń danego elementu (np. typu filtr, licznik ciepła, odmulacz). Sytuacja taka może wystąpić, gdy element ten nie ma określonego katalogu lub jest wybrany jako „spoza katalogu”, lecz nie ma uzupełnionych danych.

Błąd: Nieuzupełniona wartość do obliczeń oporu elementu

Błąd pojawi się, gdy Użytkownik wybierze rodzaj oporu dla elementu w tabeli danych, lecz nie uzupełni wartości.

Błąd: Zbyt mały spadek ciśnienia na elemencie regulacyjnym

Błąd pojawi się, gdy spadek ciśnienia na elemencie regulacyjnym jest zbyt mały.

Błąd: Przepływ na zaworze spoza dopuszczalnego zakresu

Błąd pojawi się wówczas gdy przepływ na zaworze będzie większy lub mniejszy niż zakres przepływu dla danego zaworu.

Błąd: Zbyt wiele zaworów na działce

Błąd pojawi się w momencie wstawienia zbyt dużej ilości zaworów na działkę

Błąd: Typ oporu spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy nie określono typu oporu na działce lub program nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Niezrównoważenie obiegu elementu

Błąd pojawi się wówczas gdy instalacja nie jest wyregulowana

Błąd: Wymagana pompa w obiegu

Błąd pojawi się w momencie gdy w obiegu wymagana jest pompa, a Użytkownik nie umieścił jej w instalacji.

Błąd: Niezrównoważenie obiegu odbiornika

Błąd pojawiający się, gdy podczas obliczeń wystąpiło niezrównoważenie obiegu odbiornika, co wiąże się z brakiem lub nieodpowiednim typem armatury regulacyjnej w obiegu odbiornika.

Błąd: Nie uzupełniony typ rozdzielacza

Błąd pojawi się w momencie, gdy typ rozdzielacza nie został uzupełniony ani w danych ogólnych ani w tabeli danych elementu lub program nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Nie znalazłem w katalogu rozdzielacza o wymaganej liczbie wyjść

Błąd pojawi się, gdy w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć rozdzielacza o odpowiedniej wielkości i określonym typie lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Typ rozdzielacza spoza katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć typu rozdzielacza lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Błąd: Nie znaleziono elementu zmiany kierunku w katalogu

Błąd pojawi się w momencie, gdy element zmiany kierunku jest spoza katalogu. Sytuacja może zdarzyć się, jeśli w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć elementu lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.