3.3.4. Typy domyślne<br>

### 3.3.4. Typy domyślne

Pozycja „Typy domyślne” umożliwia określenie:

- „Domyślny typ rur (ciepła,cyrkulacja)” – domyślnie przyjmowany typ rur dla tych działek wody ciepłej i cyrkulacyjnych, którym nie przypisze się typu rury na schemacie.

- „Domyślny typ rur (zimna)” – domyślnie przyjmowany typ rur dla tych działek wody zimnej , którym nie przypisze się typu rury na schemacie.

- „Domyślny typ izolacji rur” – domyślny typ izolacji automatycznie przypisywany nowo wstawianym działkom

- „Domyślny system podłączeń odbiorników” – domyślnie wybierany dla nowo wstawianych odbiorników system ich podłączeń i montażu (wybór następuje z wartości wpisanych do użytych katalogów rur)

- „Domyślny sposób realizacji czwórników” – zestaw kształtek, który ma być użyty do realizacji miejsc połączeń czterech działek.(zob. też rozdział 6.5.4)

- „Wodomierz” – możliwość ustawienia domyślnego typu wodomierza który będzie przypisany nowo wstawianym wodomierzom

- „Zawór zwrotny” – możliwość ustawienia domyślnego typu zaworów zwrotnych które będą użyte w projekcie o ile użytkownik nie zadeklaruje innego typu na schemacie

- „Zawór kulowy” - możliwość ustawienia domyślnego typu zaworów kulowych które będą użyte w projekcie o ile użytkownik nie zadeklaruje innego typu na schemacie

- „Reduktor/regulator ciśnienia - możliwość ustawienia domyślnego typu reduktorów/regulatorów ciśnienia które będą użyte w projekcie o ile użytkownik nie zadeklaruje innego typu na schemacie

- „Zawór reg. cyrkulacji” - możliwość ustawienia domyślnego typu zaworów regulacji cyrkulacji które będą użyte w projekcie o ile użytkownik nie zadeklaruje innego typu na schemacie

- „Filtr” – możliwość ustawienia domyślnego typu filtru

- „Zawór odcinająco – zwrotny – możliwość ustawienia domyslnego typu zaworu odcinająco – zwrotnego

- „Zawór skośny” - możliwość ustawienia domyslnego typu zaworu skośnego

- „Zawór antyskażeniowy” - możliwość ustawienia domyslnego typu zaworu antyskażeniowego