7. OBLICZENIA I WYNIKI<br>

# 7. Obliczenia i wyniki

## 7.1. Metoda obliczeń

### 7.1.1. Przepływy obliczeniowe

Normatywne wypływy wody z poszczególnych punktów czerpalnych określane są na podstawie typu punktu czerpalnego zgodnie z obowiązującą normą.

Obliczeniowe natężenia przepływu w działkach wody zimnej i ciepłej wyliczane są na podstawie sumy wypływów normatywnych przypisanej do danej działki z wzorów zależnych od rodzaju budynku, który jest przyporządkowany do źródła wody. Istnieje możliwość użycia niestandardowych punktów czerpalnych, których wypływy normatywne określane są w tabeli danych.

W przypadku przepływów ciągłych przepływ szczytowy odbiornika staje się przepływem obliczeniowym, wliczanym do działek zasilających odbiornik.

W obszarze zasilanym przez podgrzewacze bilans przepływów c.w. opcjonalnie może być przeprowadzony w sposób uwzględniający nie sumę wypływów normatywnych, lecz maksymalny wypływ z poszczególnych bilansowanych odbiorników, co odpowiada założeniu jednoczesnego działania tylko jednego z punktów czerpalnych w tym obszarze. Ten sposób bilansowania dozwolony jest tylko dla podgrzewaczy lokalnych, o małej wydajności i nie należy go stosować, gdy jako podgrzewacz służy np. dwufunkcyjny kocioł c.o./c.w.u.

W przypadku występowania hydrantów, przepływy do hydrantów mają w bilansie priorytet – przepływy do innych odbiorników nie są wraz z nimi sumowane, chyba, że przepływ wyliczony z odbiorników byłby większy od przepływu dla hydrantów, wówczas to on stanowi podstawę obliczeń. W obszarze pionu liczba jednocześnie uwzględnianych hydrantów ograniczona jest wartością czytaną z opcji obliczeń.