7.1.6. Obliczenia wychłodzeń i dobór izolacji<br>

### 7.1.6. Obliczenia wychłodzeń i dobór izolacji

Obliczenia strat ciepła działek i wychłodzeń wody odbywają się na podstawie wzorów uwzględniających temperaturę otoczenia działki, opór cieplny rury oraz opory wnikania i odpływu ciepła. Dobór izolacji opiera się na obowiązujących normach. Dostępny jest wybór norm według jakich będzie dobierana izolacja. Program posiada możliwość doboru izolacji wg normy EnEV lub normy krajowej. Dla działek biegnących w środowisku o podwyższonej temperaturze (tzw. szachty) lub pod tynkiem należy odpowiednio skorygować przyjętą domyślnie podczas edycji temperaturę otoczenia. Dla działek w rurze osłonowej (peszlu) zwiększony opór cieplny odpływu ciepła uwzględniany jest przez program. Program umożliwia również dobór izolacji na działkach wody zimnej. Najcieńsza dostępna grubość warstwy zabezpiecza przed kondensacją wilgoci na przewodach.