6.3. Edytowanie schematu instalacji<br>

## 6.3. Edytowanie schematu instalacji

Kolejność umieszczania na schemacie poszczególnych elementów jest dowolna. W przypadku wstawiania pionów przy pomocy grup i modułów sugerowane jest wstawienie najpierw tych elementów, a następnie połączenie ich siecią rozdzielczą, zaś w przypadku budowy schematu z elementów podstawowych korzystniejsze jest na ogół poprowadzenie w pierwszej kolejności działek sieci i pionów.

Wstawianie elementów opisano w punkcie 6.

Odbiorniki i piony łączymy ze źródłem przy pomocy działek. Istnieją w tym celu symbole pozwalające na prowadzenie dwóch działek jednocześnie, co jest korzystne, jeżeli odbiornikiem jest bateria dla ciepłej i zimnej wody. Działki cyrkulacyjne tworzy się używając osobnego symbolu działki, przy czym od strony zasilania podłącza się je do odpowiedniego wyjścia w źródle ciepła, a na drugim końcu działki te podłącza się w odpowiednim miejscu do działek wody ciepłej, tworząc w ten sposób punkty zamykające obieg wody cyrkulacyjnej.

Podczas realizacji połączeń działek z innymi elementami należy pamiętać, że zawsze obiektem dołączanym (doprowadzanym do spodziewanego punktu połączenia) jest działka, a odbiornik lub źródło pozostają w podczas tej operacji nieruchome.

W trakcie tworzenia schematu, w celu utworzenia wszystkich połączeń, trzeba niejednokrotnie zmienić pewne wartości w tabelach danych elementów już wstawionych, najczęściej są to przypadki:

- źródła lub zdalnych połaczeń

- rozdzielaczy, dla których trzeba zmienić liczbę wyjść.