7.1.3. Obliczenia sieci cyrkulacyjnej c.w.u.<br>

### 7.1.3. Obliczenia sieci cyrkulacyjnej c.w.u.

Obliczeniowe natężenia wody w działkach wody ciepłej w stanie cyrkulacji oraz w działkach cyrkulacyjnych określane są iteracyjnie w celu uzyskania w punktach złączenia instalacji c.w.u. z instalacją cyrkulacyjną temperatur wody niższych od temperatury na zasilaniu o nie więcej niż założone w opcjach obliczeń wychłodzenie [K]. W przypadku długich odcinków mieszkaniowych lub podejść c.w.u. nie objętych cyrkulacją zapewnienie właściwych temperatur na dopływie do punktów czerpalnych może być niewykonalne. W takiej sytuacji należy przesunąć punkt złączenia cyrkulacji w kierunku najdalszego odbiornika. Program ostrzega o zbyt dużych pojemnościach wodnych odcinków instalacji c.w.u. nie objętych cyrkulacją

Dla określonego stanu przepływów wykonywane są: dobór średnic przewodów cyrkulacyjnych i obliczenia hydrauliczne obiegów cyrkulacyjnych oraz określane są wymagane ciśnienia pomp cyrkulacyjnych dla poszczególnych źródeł lub podgrzewaczy. Dobór średnic przewodów cyrkulacyjnych odbywa się tak aby nie przekroczyć założonych Rmax i vmax.

Jeżeli instalacja cyrkulacyjna c.w.u. została wyposażona w elementy mogące dławić nadmiar ciśnienia czynnego (kryzy dławiące, zawory nastawne) lub automatycznie regulować przepływ (termostatyczne regulatory cyrkulacji), wówczas program dobiera nastawy (średnice kryz) oraz określa wymagane spadki ciśnienia na tych zaworach. Niektóre termostatyczne regulatory cyrkulacji nie mają nastaw wstępnych i zakłada się wtedy, iż dławią zawsze wymaganą nadwyżkę ciśnienia, o ile wymagana przepustowość zaworu nie jest większa od przepustowości podanej w danych katalogowych producenta.