7.1.2. Obliczenia hydrauliczne i dobór średnic<br>

### 7.1.2. Obliczenia hydrauliczne i dobór średnic

Obliczenia strat ciśnienia na długości oraz miejscowych odbywa się zgodnie z wzorami Darcy i Colebrooka. Wartości współczynników chropowatości względnej rur oraz współczynników oporu miejscowego kształtek, armatury i złączek zawarte są w katalogach rur. Chropowatości bezwzględne rur przyjęto według danych producenta. Do każdej działki można przypisać dodatkowe opory podane wprost przez wartość współczynnika „dzeta”, kv lub bezpośrednio wartość oporu.

Dobór średnic instalacji wody ciepłej oraz zimnej przeprowadzany jest dla działek o nieznanych średnicach (lub dla wszystkich, jeżeli włączono opcję „Ponownie dobieraj średnice”) na podstawie kryterium nieprzekraczania maksymalnej oraz minimalnej prędkości przepływu wody – dla działek wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz maksymalnego oporu tarcia - tylko dla działek cyrkulacyjnych. Program posiada możliwość opcjonalnej korekty średnic pod narzucone ciśnienie dyspozycyjne (gdy narzucone jest zbyt niskie). Jeżeli ciśnienie w źrodle jest niewystarczające aby zapewnić minimalne ciśnienie przed punktem czerpalnym najbardziej niekorzystnie położonym, program zwiększa średnice rur, zmniejszają się tym samym straty ciśnienia przy przepływie, co powoduje wzrost ciśnienia przed punktem czerpalnym. Wartości prędkości podawane są w opcjach obliczeń.

! Wartość Rmax można deklarować tylko dla działek cyrkulacyjnych.

W takim samym zakresie zadawane są również minimalne średnice działek, rozumiane jako minimalna średnica wewnętrzna [mm]. Wartości maksymalnych prędkości są również zapisane w katalogach rur, a po zapisie projektu w pliku – w pliku projektu.

! Jeżeli narzucono dla działki końcowej, np. podejścia, średnicę, to patrząc w stronę źródła wody nie będą już dobierane rury o mniejszych średnicach wewnętrznych, nawet gdyby z zestawu opcji wynikała możliwość dobrania mniejszej średnicy.

! Hydrant narzuca średnicę podejścia według swoich danych

Na podstawie wyliczonych strat ciśnienia przy przepływie obliczeniowym, wymaganych ciśnień przed punktami czerpalnymi oraz ciśnień hydrostatycznych wyliczane są wymagane ciśnienia zasilania w poszczególnych źródłach lub elementach regulacyjnych typu U.P.C.czy reduktor/regulator cisnienia.

Średnice działek sieci cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej są dobierane według podobnych kryteriów: maksymalnej i minimalnej prędkości oraz maksymalnego oporu tarcia, z tym, że wartości tych kryteriów są inne.