2.4.4. Edycja instalacji na rzutach<br>

### 2.4.4. Edycja instalacji na rzutach

Aby było możliwe wstawianie elementów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na utworzony wcześniej rzut kondygnacji, należy przejść na zakres edycji „San”. Wstawianie odbiorników i przyborów przy ścianach ułatwione jest przez automatyczne dopasowanie się odbiornika do przegrody przy włączonym trybie AUTO – element automatycznie ustawia się przy przegrodzie i równolegle do niej.

Następnie należy rozpocząć rozmieszczanie elementów instalacji znajdujących się w pasku narzędzi na zakładce „Elementy przepływowe i inne”. Są tam dostępne takie elementy, które można umieszczać samoistnie, tzn. bezpośrednio na planszy rysunkowej: działki, rozdzielacze, punkty czerpalne, źródła. Tworzą one zasadniczy schemat instalacji. Natomiast obiekty z zakładki „Armatura” można umieszczać jedynie na w/w elementach, w praktyce wyłącznie na działkach.

Na zakładce „Odbiorniki” znajdują się symbole przyborów kanalizacyjnych bez punktów czerpalnych wody, a na dalszych zakładkach – przybory kanalizacyjne wyposażone już w jeden z możliwych punktów czerpalnych wody zimnej i ciepłej.

Edycja planu instalacji będzie łatwiejsza, jeżeli utworzy się pary elementów: przybór kanalizacyjny + odbiornik wody. Przy włączonym trybie AUTO można w łatwy sposób tworzyć taką parę. Wstawiamy na arkusz roboczy przybór kanalizacyjny, a następnie w obszar jego rysunku wstawiamy odbiornik wody (zawór czerpalny, baterię). Jeżeli tryb AUTO jest włączony, program automatycznie pokaże punkt wstawienia odbiornika, oznaczając ten punkt krzyżykiem. W momencie pojawienia się krzyżyka wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy a odbiornik zostanie wstawiony w odpowiednim miejscu.

Dla elementów typu cienie nie jest przeprowadzana diagnostyka. Z tego powodu fragment (lub fragmenty) sieci rozdzielczej narysowane na rzutach z użyciem elementów – cieni należy pozostawić niepołączone z pozostałą częścią instalacji, (która zresztą na tych rzutach może nie być w pełni odwzorowana), ponieważ stanowią one jedynie informację dla wykonawcy sieci.

Przyjmując, że oryginały elementów będą na rozwinięciach, należy wszystkie wstawione na rzuty elementy instalacji zaznaczyć i wybrać z menu „Dane elementów” funkcję „Oznacz zaznaczone jako cienie”. Elementy zostaną dla odróżnienia przerysowane linią przerywaną. Później zostanie określone skojarzenie cieni z oryginałami.

! Działki na rzucie będące podejściami odczytują też rzędne nad stropem przyłączonych odbiorników i podgrzewaczy i zwiększają swoją długość o wartość wynikającą z tych rzędnych.