6.5.1. Najważniejsze pola elementów konieczne do wykonania obliczeń<br>

### 6.5.1. Najważniejsze pola elementów konieczne do wykonania obliczeń

Poniżej wymienione zostają pola danych, których wypełnienie lub kontrola i ewentualna zmiana wartości przyjętych w tych polach automatycznie przez program są konieczne dla prawidłowego wykonania obliczeń:

W danych ogólnych:

- rodzaj budynku (wybór z listy) – wpływa na sposób określania obliczeniowych przepływów w działkach,

- domyślne wartości temperatur wody ciepłej i zimnej (pola liczbowe).

Dla działki:

- długość [m] (pole liczbowe) – zwykle dla pionowych można pozostawić wartość wpisaną domyślnie przez program, dla pozostałych należy wartość uzupełnić,

- typ rury (pole wariantowe) – pole pozwala na wybór tylko typu do dobrania (rodziny z katalogu) lub narzucenie średnicy, jeżeli nie będzie uzupełnione, program przyjmie że działka ma być dobrana z domyślnego typu rury określonego w danych ogólnych,

- izolacja (pole wariantowe) – nie uzupełnienie pola spowoduje przyjęcie działki jako nieizolowanej. W tym polu określamy też, czy działka ma być w rurze osłonowej (peszlu).

- jeżeli na działce jest zawór – typ zaworu należy wybrać z dostępnych katalogów (pole wariantowe) lub określić daną do obliczenia oporu zaworu.

Dla odbiornika:

- typ baterii (pole wariantowe) – nie wpływa na przebieg obliczeń, lecz stanowi uściślenie sposobu rysowania baterii, w zależności od jej typu (z wylewką stałą lub ruchomą itd.),

- punkt czerpalny (pole wariantowe) – przeciwnie do powyższego pola nie zmienia sposobu rysowania, natomiast ma wpływ na wartości wypływów normatywnych, wymaganego ciśnienia i średnic przyłączy, przyjętych dla danego odbiornika w obliczeniach hydraulicznych i zestawieniu materiałów.

Dla źródła:

- temperatury wody ciepłej i zimnej (pola liczbowe),

- ciśnienia dyspozycyjne (pola liczbowe), jeżeli mają być narzucone.

- rodzaj budynku