5.2.1. Ściana<br>

### 5.2.1. Ściana

Element „Ściana” służy do ograniczania obszarów pomieszczeń. W programie przyjęto zasadę, że pojedyncza ściana stanowi odcinek prosty. Jeśli więc występuje potrzeba wprowadzenia ściany łamanej, należy użyć kilku elementów typu „Ściana”.

Przycisk w pasku narzędzi „Elementy”:

Wygląd na ekranie:

Dane elementu „Ściana”:

Kąt

Pole liczbowe. Kąt w stosunku do osi X. Pole może być uzupełniane podczas wstawiania ściany wtedy program będzie zachowywał wpisany kąt na rysunku. Wartość w nawiasie oznacza kąt odczytany z rysunku.

Długość w osiach [m]

Pole liczbowe. Długość ściany w osiach. Pole może być uzupełniane podczas wstawiania ściany (po zaznaczeniu pierwszego końca ściany) wtedy program będzie zachowywał wpisaną długość na rysunku. Wartość w nawiasie oznacza długość odczytaną z rysunku. Po odczytaniu wartości z rysunku, pole bez możliwości edycji.

Grubość [m]

Pole liczbowe. Grubość ściany. Pole może być uzupełniane podczas wstawiania ściany. Po kliknięciu na to pole po jego prawej stronie pokaże się strzałka, która umożliwia otwarcie okienka do edycji grubości „prawej” i „lewej” części ściany. Pozwala to na stworzenie ściany niesymetrycznej. W takiej sytuacji linia przerywana w środku ściany przestaje stanowić jej oś.

Wys. w osiach [m]

Pole liczbowe. Wysokość ściany w osiach. Wartość odczytywana z danych kondygnacji zapisanych w strukturze budynku.

Pow. w osiach [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia ściany w osiach. Wartość w nawiasach oznacza powierzchnię obliczoną na podstawie danych rysunkowych.

Dł. w świetle [m]

Pole liczbowe. Długość ściany w świetle. Pole bez możliwości edycji. Wartość w nawiasach oznacza długość odczytywaną z rysunku.

Wys. w świetle [m]

Pole liczbowe. Wysokość ściany w świetle. Wartość odczytywana z danych kondygnacji zapisanych w strukturze budynku.

Pow. w świetle [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia ściany w świetle. Wartość w nawiasach oznacza powierzchnię obliczoną na podstawie danych rysunkowych.

Dł. zewn. [m]

Pole liczbowe. Długość ściany w wymiarach zewnętrznych. Pole bez możliwości edycji. Wartość w nawiasach oznacza długość odczytywaną z rysunku.

Wys. zewn. [m]

Pole liczbowe. Wysokość ściany w wymiarach zewnętrznych.

Pow. zewn. [m2]

Pole liczbowe. Powierzchnia ściany w wymiarach zewnętrznych. Wartość w nawiasach oznacza powierzchnię obliczoną na podstawie danych rysunkowych.

Typ konstrukcji przegrody

Pole wyboru. Jeżeli deklaracja przegród odbywa się w Instal-ozc, i w programie tym utworzono już definicje przegród, to pole to staje się polem wyboru, w którym z dostępnej listy można wybrać zdefiniowany wcześniej typ przegrody. Jeżeli typ został już przypisany do ściany w Instal-ozc – w edytorze graficznym pojawi się automatycznie jego nazwa oraz odpowiednia wartość współczynnika U0 w polu poniżej.

U0 / UN / R

Pole liczbowe. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę / opór cieplny przegrody. Jeżeli deklaracja przegród odbywa się w Instal-ozc to pole jest zablokowane do edycji. Dla wybranego z listy typu przegrody zostaje automatycznie uzupełniony.

Nazwę typu konstrukcji przegrody oraz współczynnik U0 można wpisać wprost z klawiatury w edytorze graficznym – wtedy po wczytaniu projektu do Instal-ozc w strukturze budynku będzie widoczny typ przegrody oraz U0 przypisane do danej przegrody w pomieszczeniu.

Obliczana w Instal-ozc

Pole wyboru. Deklaracja, czy przegroda ma być uwzględniana przez program Instal-ozc w obliczeniach strat ciepła.

Rodzaj ściany

Pole wyboru. Pole to może przyjąć wartość „Zewnętrzna” lub „Wewnętrzna”. Rodzaj ściany ma znaczenie podczas wstawiania powierzchni grzewczych do pomieszczeń – program uwzględnia zadeklarowaną szerokość pasa podłogi nieogrzewanej przy ścianie, a szerokość tego pasa zależy od typu ściany. Wartość odstępu dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych jest konfigurowana w „Opcje projektu / Ogrzewanie podłogowe”/,

Odstęp PG od ściany [m]

Pole liczbowe. Odstęp powierzchni grzewczej od ściany. Wartość w nawiasach oznacza zadeklarowaną wartość domyślną zależną od rodzaju ściany. Istnieje tutaj możliwość wprowadzenia niestandardowego odstępu PG od ściany.