7.4.2. Opcje obliczeń hydraulicznych i cieplnych<br>

### 7.4.2. Opcje obliczeń hydraulicznych i cieplnych

Opcje obliczeń hydraulicznych zawierają na początku wartości ciśnień dyspozycyjnych dla wody ciepłej, zimnej oraz ciśnienie pompy cyrkulacyjnej. Wpisanie znaku zapytania spowoduje dobranie tych wielkości przez program. Narzucenie wartości powoduje przypisanie ich do poszczególnych źródeł, o ile w danych źródeł wpisano w odpowiednich pozycjach „? – z opcji obliczeń”.

Jako liczbę hydrantów uwzględnionych w pionie oraz w instalacji należy podać wartość całkowitą z przedziału 1 do 10.

W przypadku wpisania nieprawidłowej wartości pole zostanie zaznaczone na żółto, a po ewentualnym przejściu do ostatniej zakładki „Wyniki” - wyświetlony błąd.

Jeżeli w instalacji wystąpi wiele źródeł, wówczas wielkości narzucone są przypisywane poszczególnym źródłom, natomiast wielkości dobrane przez program mogą się różnić dla poszczególnych źródeł, dlatego nie są one po obliczeniach przepisywane do opcji. Można je odczytać z tabeli wyników ogólnych oraz w chmurkach pomocy dla poszczególnych źródeł.

Dopuszczalne schłodzenie ciepłej wody użytkowej do najdalszego punktu jest podstawą do iteracyjnego wyznaczenia przepływu cyrkulacyjnego w każdym pionie tak, aby schłodzenie to nie było przekroczone na odcinku od źródła do każdego punktu zwrotnego (połączenia działki cyrkulacyjnej z działką c.w.u.).

Zaznaczenie opcji „Wymagaj obniżonego poziomu szumów reg./red. ciśnienia spowoduje że program dobierze reduktor/regulator ciśnienia o większej średnicy jeżeli taki dobór będzie możliwy.