6.2.2. Działka<br>

### 6.2.2. Działka

Przyciski w pasku narzędzi:

Przyciski te pozwalają na utworzenie odpowiednio: działki ciepłej lub zimnej wody, działki cyrkulacyjnej, działki kanalizacyjnej, działki wentylacji kanalizacji, pary działek: ciepła + zimna albo ciepła + cyrkulacja albo działek zimna woda+ciepła woda+cyrkulacja. Niezależnie od typu wybranej działki (poza działką kanalizacyjną), dane do uzupełnienia są jednakowe.

Dane działki:

Numer działki

unikalny w arkuszu numer działki nadawany automatycznie przez program, możliwy do zmiany indywidualnej

Pion

Niektóre typy wydruków tabel wyników wymagają jednoznacznego przypisania wszystkich działek do pionów. Ponieważ program nie zawsze jest to w stanie określić na podstawie analizy rysunku, istnieje możliwość wpisana symbolu pionu przez Użytkownika.

Rzędna

rzędna środka działki w [m]. Liczba w nawiasach oznacza wartość wyznaczoną przez program.
Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do wartości wyznaczonej przez program.

Długość

długość działki [m]. Liczba w nawiasach oznacza wartość wyznaczoną przez program z wymiarów geometrycznych (zob. rozdz. 3.3). Po wpisaniu wartości program nie będzie automatycznie wyznaczał długości dla działki. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do wartości wyznaczonej przez program.

Typ rury

typ rury z wybranego zestawu katalogów. Można go wybrać z listy otwieranej przyciskiem z prawej strony pola albo wpisać bezpośrednio używając skrótu literowego, jeżeli został on zdefiniowany.

! Pozycja „rura wirtualna” widoczna w niektórych katalogach służy do przypisania typu rury takim działkom, których w rzeczywistości nie ma, a punkty łączone przez tę działkę w rzeczywistości łączą się ze sobą wprost, np. bateria włączona jest wprost do trójnika.

Umiejscowienie

umiejscowienie działki w instalacji (podejście, pion, działki sieci). Wartość w nawiasach oznacza wyznaczoną przez program automatycznie. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do wartości wyznaczonej przez program.

Kat. i rodzaj połączeń

katalog i ewentualnie rodzaj połączeń, które będą używane do automatycznego generowania węzłów (trójników) i połączeń. Pierwszą pozycją na liście jest „jak katalog działki” – co oznacza, że elementy tworzące połączenia mają być wybrane z tego samego katalogu, z którego pochodzi działka i z podsystemu kształtek określonego przez producenta jako domyślny. Dalej na liście są widoczne inne wczytane do projektu katalogi rur i armatury. Niektóre katalogi rur zawierają więcej niż jeden system połączeń (np. połączenia zaciskowe i połączenia skręcane), wówczas ukażą się one w postaci folderów, których elementami będą nazwy tych podsystemów połączeń.

! Ustawienie w tym polu nie dotyczy dobieranych kolan ani innych elementów przelotowych, których typ należy ustawić w osobnym polu.

Typ kolan

typ elementu, który ma być dobierany dla kolan na działce – są to załamania działki widoczne na rysunku rysowane jako romby oraz kolana niewidoczne na rozwinięciu, wstawiane wizualnie na działkę jako elementy z zakładki „Armatura”. Możliwy jest wybór z listy lub użycie pomocą skrótu literowego. Wartość domyślna „(dobierz)” powoduje dobranie pierwszego pasującego kolana z katalogu.

Opory różne

pole służące do konfiguracji połączeń elementów widocznych oraz do wpisywania oporów niewidocznych. Okienko, które pojawia się po kliknięciu na przycisk z prawej strony pola jest dokładnie opisane w rozdziale 6.5.4.

Temp. otocz.

temperatura otoczenia działki [°C]. Liczba w nawiasach oznacza wartość wyznaczoną przez program na podstawie wartości domyślnych podanych w danych ogólnych oraz umiejscowienia działki.
Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do wartości wyznaczonej przez program.

Izolacja

typ izolacji dla działki. Wybór z listy pobieranej z aktualnie wczytanego katalogu, gdzie można wskazać izolację do dobrania lub narzucić grubość. Lista może zawierać również rury ochronne, tzw. peszle, których istnienie wpływa zarówno na obliczenia cieplne działki, jak i na dobór niektórych elementów na działce, np. łuków prowadzących – jeżeli występują one w danym systemie. Znak ’-‘ oznacza, że działka jest nieizolowana.

Stan elementu

w tym polu można oznaczyć, czy działka jest projektowana, czy istniejąca.

Styl linii

możliwe jest ustalenie różnych styli rysowania działek istniejących i projektowanych (zob. rozdz. 8)

Działka kanalizacji nie ma niektórych z w/w danych, natomiast ma dodatkowo:

Spadek [%]

Spadek działki. Pole domyślnie uzupełniane wartością z danych ogólnych programu, zależnie od umiejscowienia działki. Spadek dzialki wynikający z rysunku rozwinięcia nie jest tu uwzględniany.

Wypełnienie max.

Maksymalne wypełnienie działki ściekami. Pole domyślnie uzupełniane wartością z danych ogólnych programu.

Sposób podłączenia

Deklaracja - przez wybór z listy możliwości – kąta łączenia działki do następnej, patrząc w kierunku przepływu ścieków. Wpływa na charakter „ścięć” połączeń, generowanych automatycznie przez program na rysunku.

Po umieszczeniu na działce zaworu lista jej własności ulega rozszerzeniu o pola zaworu (opisane w rozdziale 6.2.13), a po dodaniu opisu działki – o pola umożliwiające konfigurację opisu działki.