C.6. Przycinanie i skalowanie podkładu<br>

C.6. Przycinanie i skalowanie podkładu

W ostatnim etapie sklejania zesknowanego rysunku program umożliwia przycięcie, (czyli obcięcie zbędnych marginesów) oraz wyskalowanie podkładu tak, aby mógł on być poprawnie wczytany do edytora graficznego. Program ma dwie możliwości skalowania podkładu:

1. Na podstawie znanej skali podkładu i wybranej rozdzielczości w DPI podczas skanowania (DPI jest skrótem od „dots per inch” (czyli punktów na cal) – dostępne są z reguły wartości 100, 150, 200, 300 i 600 DPI),

2. Na podstawie podanej rzeczywistej odległości dwóch zaznaczonych punktów.

¨ Aby przyciąć rysunek należy:

1. Wybrać zakładkę "Przycinanie" w prawej części ekranu,

2. Zaznaczyć PRAWYM klawiszem myszki dwa punkty (lewy-górny i prawy-dolny) ostatecznej formy podkładu,

3. Kliknąć "Przytnij".

¨ Aby wyskalować podkład na podstawie znanej skali i DPI należy:

1. Przełączyć się na zakładkę „Skalowanie” w prawej części ekranu,

2. Zaznaczyć pole „Skala podkładu i DPI”,

3. Wpisać skalę i DPI,

4. Kliknąć przycisk „Wyskaluj” – program poda przelicznik „m / pixel”.

¨ Aby wyskalować rysunek na podstawie znanej rzeczywistej odległości dwóch punktów należy:

1. Przełączyć się na zakładkę „Skalowanie” w prawej części ekranu,

2. Zaznaczyć pole „Odległość zazn. punktów”,

3. Zaznaczyć dwa punkty na podkładzie.. Punkty zaznaczane są PRAWYM klawiszem myszki,

4. Wpisać rzeczywistą odległość punktów w metrach,

5. Kliknąć przycisk „Wyskaluj” – program poda przelicznik „m / pixel”.

Po sklejeniu podkładu z kawałków i zapisaniu pliku na dysk należy nacisnąć przycisk „Zakończ”, który spowoduje wyjście z programu „Sklejacz skanów”