7.1.5. Obliczenia układów zawierających układy podnoszenia ciśnienia (U.P.C.)<br>

### 7.1.5. Obliczenia układów zawierających układy podnoszenia ciśnienia (U.P.C.)

Układ Podnoszenia Ciśnienia (U.P.C) stanowi element regulacyjny, którego zadaniem jest podniesienie ciśnienia w regulowanej części instalacji do zadanej wartości ciśnienia. U.P.C. nie może pełnić roli reduktora ciśnienia w instalacji. Ciśnienie za U.P.C. może byc wyznaczone przez program lub też narzucone przez użytkownika. Program wyznacza wysokość podnoszenia U.P.C. na podstawie znajomości ciśnienia w źródle i ciśnienia za U.P.C. W sytuacji braku poboru (przy zamkniętych zaworach czerpalnych), U.P.C. również utrzymuje ciśnienie ustalone w trakcie poboru. Układy podnoszenia ciśnienia mogą być tylko instalowane na działkach wody zimnej. Elementy typu U.P.C. nie są definiowane w katalogach. Zakres regulacji jest narzucony w programie.

U.P.C. ma zastosowanie w instalacjach, w których źródło nie jest w stanie zapewnić wymaganego ciśnienia wypływu dla wszystkich odbiorników instalacji (np. bardzo wysokie instalacje, lub instalacje z narzuconym przez użytkownika ciśnieniem dyspozycyjnym niższym od wymaganego).

Krytyczne dla elementów instalacji jest ciśnienie w momencie braku poborów wody. W takim przypadku nie występują straty ciśnienia spowodowane przepływem wody i w efekcie w niektórych elementach, dla których w czasie poborów maksymalne dopuszczalne ciśnienie nie zostało przekroczone, ciśnienie to może zostać przekroczone.

W celu zabezpieczenia się przed taką sytuacją program wykonuje obliczenia i sprawdzenie ciśnień przed odbiornikami oraz w poszczególnych elementach instalacji również przy zamkniętych wszystkich punktach czerpalnych. W obliczeniach uwzględniane są nastawy ciśnienia na elementach typu reduktor/regulator ciśnienia, układ podnoszenia ciśnienia oraz uwzględniane jest ciśnienie hydrostatyczne.

Oprócz diagnostyki przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w elementach w czasie braku poboru wody program podaje także wartość tego ciśnienia przed odbiornikami (chmurki podpowiedzi).