4.7. Wstawianie elementów i operacje na elementach<br>

## 4.7. Wstawianie elementów i operacje na elementach

### 4.7.1. Wstawianie elementów

Podstawową czynnością podczas projektowania z użyciem edytora graficznego jest wstawianie elementów na rysunek. Każdy rodzaj elementu jest reprezentowany przez odpowiedni przycisk w pasku narzędzi na odpowiedniej zakładce. Po zatrzymaniu myszki na przycisku pokazuje się chmurka podpowiedzi z opisem elementu.

¨ Aby wstawić element do projektu należy:

1. Kliknąć na przycisk w pasku narzędzi reprezentujący dany element,

2. Przesunąć myszkę na obszar rysunkowy. Kursor myszki przyjmie kształt informujący o rodzaju elementu, który jest wstawiany. Program będzie rysował kontur elementu, punkty podłączeń elementów oraz oznaczy na przymiarach pionowym i poziomym położenie elementu. W linii stanu można obserwować pozycję elementu,

3. Kliknąć lewy przycisk myszki w miejscu gdzie element ma być wstawiony. Element zostanie wstawiony, a program przejdzie do trybu podstawowego – zaznaczania i przesuwania elementów.

¨ Aby wstawić odcinek instalacji lub łamaną do projektu należy:

1. Wykonać czynności 1 i 2 jak wyżej,

2. Kliknąć lewy przycisk myszki w miejscu, gdzie ma być początek łamanej,

3. Przesunąć wskaźnik myszki do miejsca, gdzie ma się znaleźć koniec łamanej lub punkt jej załamania,

4. Jeżeli jest to punkt załamania – kliknąć lewy przycisk myszki i zmienić kierunek rysowania działki. Czynność tę można powtarzać wielokrotnie,

5. Po dojściu do końcowego punktu kliknąć lewy przycisk myszy, a następnie prawy. Rysowanie łamanej zostanie zakończone.

W przypadku, gdy koniec działki ma zostać w trakcie rysowania od razu podłączony do jakiegoś elementu, po doprowadzeniu działki na punkt przyłączeniowy tego elementu wystarczy podłączenie potwierdzić kliknięciem lewego przycisku myszki.

Podczas wstawiania elementów można korzystać z trybów AUTO, który zapewnia automatyczne wyszukiwanie możliwych miejsc podłączenia dla wstawianych elementów oraz ORTO, wspomagającego rysowanie elementów poziomo i pionowo lub pod określonym kątem. Zastosowanie tych trybów zależy od rodzaju wstawianego elementu i jest szczegółowo opisane w rozdziałach opisujących edycję konstrukcji i instalacji.

Wstawianie modułów stworzonych przez Użytkownika odbywa się w sposób analogiczny.

W przypadku wstawiania odbiorników możliwe jest łączenie dwóch elementów w jeden, który będzie miał wspólne dane w tabeli. Łączyć można elementy z instalacji kanalizacyjnej (przybory) z elementami z instalacji wodociągowej (punktami czerpalnymi) tak, aby otrzymać jeden całościowy element, który jest następnie jednocześnie edytowany i przesuwany. Przykładowo połączyć można umywalkę z baterią, wannę z baterią, spłuczkę ustępową ze zbiornikiem płuczącym, itd.

¨ Aby stworzyć połączony element instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej należy:

Wstawić element instalacji kanalizacyjnej – np. umywalkę,

Wstawić element instalacji wodociągowej. Jednakże podczas wstawiania tego elementu należy kliknąć na już wstawiony element instalacji kanalizacyjnej:

®

Element instalacji wodociągowej zostanie poprawnie umiejscowiony, a w tabeli danych pojawią się wspólne dane połączonych elementów.