7.5.1. Wyniki ogólne<br>

### 7.5.1. Wyniki ogólne

W tabeli tej przedstawione sa wyniki ogólne dla całego projektu

Ilość źródeł | ilość wszystkich źródeł w projekcie
Ilość podgrzewaczy | ilość wszystkich podgrzewaczy w projekcie
Ilość odbiorników ZW i CW | ilość wszystkich odbiorników wody w projekcie
Ilość działek ZW i CW | ilość wszystkich działek wody zimnej i ciepłej w projekcie
Ilość działek wody zimnej | ilość wszystkich działek wody zimnej w projekcie
Ilość działek wody ciepłej | ilość wszystkich działek wody ciepłej w projekcie
Ilość obiegów cyrkulacyjnych | ilość wszystkich obiegów cyrkulacyjnych w projekcie
Ilość działek cyrkulacyjnych | ilość wszystkich działek cyrkulacyjnych w projekcie
Całkowita długość rurociągów | długość wszystkich rurociągów występujących w projekcie
Całkowita pojemność rurociągów | sumaryczna pojemność wodna wszystkich rurociągów występujących w projekcie

Poniżej znajdują się wyniki przypisane do poszczególnych źródeł wody występujących w projekcie:

Rzędna źródła | narzucona lub przyjęta z rysunku rzędna źródła
Rodzaj budynku | zadeklarowany w danych ogólnych lub wybrany w tabeli danych dla źródła rodzaj budynku
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła | ciśnienie dyspozycyjne w źródle. Wyświetlane oddzielnie dla zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji
Temperatura wody | narzucona lub przyjęta z danych ogólnych temperatura wody. Wyświetlana oddzielnie dla zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji
Przepływ w źródle | obliczony przepływ medium w źródle
Pompy | symbol pompy, przepływ oraz wysokość podnoszenia pompy

Jeżeli istnieje sieć cyrkulacji ciepłej wody, dla każdego elementu wymuszającego cyrkulację c.w.u. (źródło lub podgrzewacz z cyrkulacją) wskazywany jest najbardziej niekorzystny obieg cyrkulacji – ten, którego opór zadecydował o wysokości podnoszenia pompy cyrkulacyjnej. Wskazanie to odbywa się przez podanie numerów pary działek: cyrkulacyjnej i ciepłej wody, których połączenie tworzy ten najbardziej niekorzystny obieg.

Jeżeli ciepła woda użytkowa powstaje w podgrzewaczu, który jest uwzględniony na schemacie, wówczas wyniki zawierają tylko wymagane parametry dla źródła zimnej wody, zasilającego ten podgrzewacz. Obliczone parametry pompy cyrkulacyjnej w podgrzewaczu można odczytać z tabeli podgrzewacza.

Jeżeli pompa cyrkulacyjna znajduje się na działce cyrkulacyjnej wówczas jej obliczone parametry można odczytać z tabeli: Trasy/obiegi – Obiegi cyrkulacyjne, a także tabeli: Działki – Działki cyrkulacyjne.