6.2.7. Układ podnoszenia ciśnienia (UPC)<br>

### 6.2.7. Układ podnoszenia ciśnienia (UPC)

Przyciski w pasku narzędzi:

Dane układu podnoszenia ciśnienia

Symbol

nazwa UPC – identyfikuje UPC w wydrukach tabelarycznych. Pole tekstowe.

Rzędna

rzędna położenia UPC. Wartość w nawiasach oznacza że rzędna została wyznaczona przez program z rysunku. Istnieje możliwość zmiany rzędnej. Powrót do automatycznego wyznaczania rzędnej następuje po wpisaniu znaku zapytania.

Typ

obecnie nie istnieje możliwość wyboru typu z katalogu. Do wyboru są opcje wyglądu: zwykły, hydrofor przed, hydrofor za, hydrofor przed i za. Wybór typu nie ma wpływu na obliczenia, ma tylko znaczenie rysunkowe.

Wym.ciś za

min. wymagane cisnienie na wyjściu z UPC. Wartość dobierana przez program lub deklarowana przez użytkownika.

Śr. wlotu

średnica wlotowa. Jest to zawsze średnica od strony źródła

Śr. wylotu

średnica wylotowa. Jest to zawsze średnica od strony odbiorników.

Stan elementu

określenie czy element jest istniejący czy projektowany. Pole ma wpływ jedynie na zestawienie materiałów.

Rodzaj opisu

możliwość konfiguracji wyglądu oraz konfiguracji opisu układu podnoszenia ciśnienia

Poz. opisu

po otwarciu okienka przyciskiem z prawej strony, istnieje możliwość przesuwania opisu UPC. Przesunięcia można dokonać również za pomocą myszki na rysunku.

Wyrów. w poziomie

Pole wyboru. Wyrównanie opisu w poziomie.

! Układ podnoszenia ciśnienia można stosować tylko na działkach wody zimnej.