2.4.7. Uzupełnienie danych i określenie typów elementów<br>

### 2.4.7. Uzupełnienie danych i określenie typów elementów

Po narysowaniu schematu i umieszczeniu na działkach elementów armatury, dalsza edycja danych polega na uzupełnieniu tych informacji, których program nie jest w stanie uzyskać z rysunku. Na takie dane składają się:

- długości działek (program na rozwinięciu domyślnie uzupełnia je z rysunku tylko dla działek pionowych – możliwość zmiany w pozycji:„Opcje” - „Opcje projektu/Dane ogólne” – „Edycja”

- typy rur dla działek, jeżeli mają one być różne od „typu domyślnego” zadeklarowanego w danych ogólnych,

- dla systemów rurowych w sieci wodociagowej, które mają różne zestawy kształtek należy sprawdzić czy domyślny system jest poprawny (pole „Kat. i rodzaj połączeń”),

- typ izolacji dla tych działek, które mają być izolowane termicznie,typy armatury: zaworów, wodomierzy, filtrów itp. na działkach, lub dane do obliczenia oporu tej armatury,

- rodzaj punktu czerpalnego dla baterii i zaworów czerpalnych (są przyjmowane wartości domyślne, jednak nie zawsze będą one odpowiednie),system podłączeń odbiornika wody, wybierany z listy zależnej od użytego katalogu rur.

- wartość spadku działek kanalizacyjnych i wentylacji kanalizacji - domyślnie wpisywana jest wartość z danych ogólnych, wartość ta nie jest skorelowana z rysunkiem,

- wartość maksymalnego stopnia wypełnienia ściekami działek kanalizacyjnych

- dla przyborów kanalizacyjnych – typ odpływu, charakter odpływu ścieków.

-

W wielu przypadkach uzupełnianie danych nie jest konieczne, o ile określone zostały wartości domyślne w danych ogólnych i są one dla danego przypadku właściwe.

Szczegółowy opis danych elementów zawiera rozdział 6.5

! Wiele danych i wartości jest odczytywanych przez program z rysunku lub określanych przy użyciu innych danych. Wielkości takie są widoczne w nawiasach. Użytkownik ma możliwość nadpisania ich wartością narzuconą. Aby powrócić do wartości wyznaczanej przez program należy w danym polu wpisać znak zapytania i nacisnąć Enter.

Dane elementów uzupełniamy w tabeli, która widoczna jest po prawej stronie ekranu roboczego. Zawartość tabeli zmienia się w zależności od rodzaju zaznaczonego elementu. Zaznaczenie elementu odbywa się przez jego kliknięcie na rysunku, a poprawność zaznaczenia można rozpoznać po tym, że zaznaczony element jest narysowany grubszą linią (odbiornik uzyskuje wypełnienie kolorem), a w dolnej części ekranu, w tzw. linii stanu pojawia się informacja, jakiego typu elementy i w jakiej liczbie są zaznaczone, podobna informacja widoczna jest w nagłówku tabeli danych.

! Dane można uzupełniać tylko dla elementu-oryginału

! Dane elementów armatury stanowią część tabeli danych elementu macierzystego(działki)

Wprowadzane dane są albo wpisywanymi wprost wartościami liczbowymi lub tekstami, albo wybierane są z list. Dla niektórych pól określenie wpisanej wartości odbywa się po otwarciu pomocniczego okna zawierającego wiele pomocniczych pól edycyjnych lub list. Szczegółowy opis typów pól zawierają dalsze rozdziały instrukcji.

Znaczące przyspieszenie pracy uzyskuje się przez wpisanie danych do wielu jednocześnie zaznaczonych elementów tego samego typu. Zaznaczenie wielu elementów tego samego typu odbywa się w jeden z niżej wymienionych sposobów:

- zaznaczanie kolejnych elementów przez kliknięcie, podczas gdy naciśnięty jest klawisz Shift,

- wybranie z menu „Edycja” funkcji „Zaznacz wszystkie elementy typu...” i określenie o jakie elementy chodzi (np. działki o umiejscowieniu: „sieć rozdzielcza”),

- wybranie z menu „Edycja” funkcji „Zaznacz wszystkie elementy z obszaru typu...” i określenie o jakie elementy chodzi, a następnie zaznaczenie prostokątnego obszaru na rysunku.

Program umożliwia definiowanie własnych kryteriów wyszukiwania.