6.5.3. Skróty literowe<br>

### 6.5.3. Skróty literowe

Użytkownik ma możliwość własnego przypisywania liter do elementów katalogu rur i kształtek. Dzięki temu najczęściej używane typy rur oraz opory miejscowe mogą być wpisywane szybko za pomocą skrótów literowych. Natomiast zawsze istnieje możliwość wybrania dowolnej rury czy też złączki z listy bez konieczności przypisywania jej skrótu literowego.

¨ Aby przypisać skrót literowy należy:

1. Wybrać polecenie „Opcje / Ustawienia programu/ Edycja skrótów literowych” (Ctrl + L)

2. Z listy „Litera” wybrać literę, która ma być przypisanym skrótem. Jeżeli litera ma już przypisany element, to zostanie to uwidocznione w górnej części okienka,

3. W liście „Element katalogu” wybrać element, który ma być przypisany wybranej literze,

4. Kliknąć przycisk „Przypisz”,

5. Zatwierdzić zmiany klikając przycisk „OK”.

¨ Aby skasować skrót literowy

1. Wybrać menu „Opcje / Ustawienia programu/ Edycja skrótów literowych”

2. Z listy „Litera” wybrać literę, która ma być przypisanym skrótem. Jeżeli litera ma już przypisany element, to zostanie to uwidocznione w górnej części okienka,

3. Kliknąć przycisk „Kasuj”,

4. Zatwierdzić zmiany klikając przycisk „OK”.

¨ Aby wyświetlić aktualną listę skrótów literowych należy wybrać menu „Widok / Pokaż/schowaj skróty literowe” ( ).

Po przypisaniu skrótów literowych można ich używać do określania typu rur, oporów miejscowych oraz zaworów.

Skrót literowy odnosi się do rodziny rur lub rodziny złączek. Oznacza to, że wpisując w polu “Typ rury” literę oznaczającą typ rury, nakazuje się programowi dobranie typu rury z danej rodziny. Aby narzucić średnicę rury należy wpisać: <średnica> <skrót literowy>, np. 10a, jeśli do litery “a” jest przypisany typ rury.

! W tabeli danych elementy, które nie mają zdefiniowanego skrótu literowego są oznaczane znakiem „•”.

! W tabelach wyników dla działek przy średnicy działki podawany jest również skrót literowy, co ułatwia orientację w wynikach dla instalacji, w której użyto kilku typów rur.

Należy pamiętać, że skróty literowe są przypisane do użytkownika, a nie do projektu, więc jeśli projekt zostanie przeniesiony na inny komputer, gdzie skróty literowe zostały zdefiniowane inaczej, to w polach danych będą uwidocznione inne litery (lub znaki „•” oznaczające brak skrótu), ale faktycznie zdefiniowane typy rur i opory pozostaną nienaruszone - np. rura stalowa zawsze będzie rurą stalową. Daje to duży komfort pracy, gdyż każdy użytkownik może zdefiniować swój własny układ skrótów - najczęściej używanych, a jednocześnie zabezpiecza przed nieoczekiwaną zmianą oporów po przeniesieniu projektu na inny komputer.