5.2.3. Okno<br>

### 5.2.3. Okno

Element „Okno” nie jest elementem samodzielnym – może być umieszczony tylko na ścianie i jest do niej przypisany, a jego pola danych pojawią się w dolnej części tabeli danych ściany, w kategorii danych „Okno”.

Jest uwzględniany w obliczeniach strat ciepła w Instal-ozc – identycznie jak ścianie, oknu przypisywany jest typ konstrukcji przegrody, a powierzchnia okna jest odejmowana od obliczeniowej powierzchni ściany, w której się znajduje. Element ten widziany jest w tabelach programu Instal-ozc jako tzw. podprzegroda, czyli przegroda zagnieżdżona (podporządkowana przegrodzie macierzystej, czyli ścianie) – gwarantuje to automatyczną aktualizację powierzchni netto przegrody macierzystej, bez potrzeby odejmowania powierzchni lub współczynników „U” tych przegród.

Wstawiane w trybie AUTO grzejniki są automatycznie przyciągane do środka okna.

W celu umieszczenia okna w ścianie należy wybrać je z paska „Elementy” i kliknąć na oś ściany w wybranym miejscu. Okno można w ramach ściany przesuwać lub zmieniać jego orientację poprzez przeciągnięcie na drugą stronę ściany kwadracika ze strzałką widocznego po zaznaczeniu okna.

Przycisk w pasku narzędzi „Elementy”:

Wygląd na ekranie:

Dane elementu „Okno”:

Szerokość [m]

Pole liczbowe. Szerokość okna, liczona wzdłuż osi ściany. Domyślna szerokość okna odczytywana jest z danych zapisanych w strukturze budynku. Jeśli wartość nie jest tam uzupełniona, wtedy szerokość okna wstawianego na rysunek przyjmuje pewną wartość określoną w programie.

Grubość [m]

Pole liczbowe. Grubość okna, która decyduje o umiejscowieniu przewężenia na rysunku.

Wysokość [m]

Pole liczbowe. Wysokość okna.

Typ rysunkowy

Pole wyboru. Typ rysunkowy określający, czy okno ma być rysowane jako pojedyncze z ramą lub bez, czy jako podwójne. Możliwość wyboru z dostępnej listy.

Typ konstrukcji przegrody

Pole wyboru. Typ konstrukcji przegrody. Jeżeli obliczenia strat ciepła pomieszczeń oraz deklaracja przegród odbywają się w Instal-ozc to pole to staje się polem wyboru, w którym z dostępnej listy można wybrać typ przegrody. Jeżeli typ został przypisany do okna w Instal-ozc – w edytorze graficznym pojawia się automatycznie jego nazwa oraz przypisany typowi współczynnik U0 w polu poniżej.

U0/UN/ R

Pole liczbowe. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę. Jeżeli obliczenia strat ciepła pomieszczeń oraz deklaracja przegród odbywa się w Instal-ozc to pole jest uzupełniane dla wybranego z listy typu przegrody zadeklarowanego wcześniej w programie Instal-ozc i jest wówczas zablokowane do edycji.