6.2.9. Źródło<br>

### 6.2.9. Źródło

Każda instalacja wodna musi być włączona do źródła. Źródło może dostarczać jedno lub wiele mediów (zimna woda, ciepła woda, zimna + ciepła, itd.). Jest to określane w danej „Włączenia”. W zależności od ustawień danej „Włączenia” dostępne są różne opcje w tabeli danych źródła. Możliwe jest zastosowanie kilku źródeł, jeżeli np. zimna woda dostarczana do budynku jest w innym miejscu niż ciepła.

! Nie jest dopuszczalne wspólne zasilanie instalacji z więcej niż jednego źródła takiego samego typu, np. z dwóch źródeł wody zimnej, chyba, że zasilane części sieci są rozłączne.

Przycisk w pasku narzędzi:

Dane źródła:

Symbol

nazwa źródła – identyfikuje źródło w wydrukach tabelarycznych. Pole tekstowe.

Rzędna

rzędna źródła w [m]. Liczba w nawiasach oznacza wartość wyznaczoną przez program.
Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do wartości wyznaczonej przez program.

Włączenia

określenie jakie podłączenia ma mieć źródło. W tym polu można też określić, jaka powinna być kolejność podłączeń.

Rodzaj budynku

można tu zdefiniować rodzaj budynku lub ustawić domyślny zadeklarowany wcześniej w danych ogólnych.

Temp. ciepłej wody

temperatura ciepłej wody na wylocie ze źródła. Liczba w nawiasach oznacza wartość domyślną – zgodną z danymi ogólnymi projektu. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do wartości wyznaczonej przez program.

Temp. zimnej wody

temperatura zimnej wody na wylocie ze źródła. Liczba w nawiasach oznacza wartość domyślną – zgodną z danymi ogólnymi projektu. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do wartości wyznaczonej przez program.

Ciśń. dysp. ZW

ciśnienie dyspozycyjne dla zimnej wody. Można podać wartość wprost lub pozostawić domyślne ustawienie – przyjęcie wartości z opcji obliczeń. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do ustawienia domyślnego.

Ciśń. dysp. CW

ciśnienie dyspozycyjne dla ciepłej wody. Można podać wartość wprost lub pozostawić domyślne ustawienie – przyjęcie wartości z opcji obliczeń. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do ustawienia domyślnego.

Ciśń. pompy cyrk.

ciśnienie pompy cyrkulacyjnej. Można podać wartość wprost lub pozostawić domyślne ustawienie – przyjęcie wartości z opcji obliczeń. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do ustawienia domyślnego.

Opór źródła dla cyrk.

opór źródła dla cyrkulacji. Można podać wartość wprost lub pozostawić domyślne ustawienie – przyjęcie wartości z opcji obliczeń. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do ustawienia domyślnego.

Dopuszczalne schłodzenie C.W.U.

dopuszczalne schłodzenie C.W.U. do najdalszego punktu.

Liczba uwzględnianych hydrantów w pionie.

należy podać wartość całkowitą z przedziału od 1 do 10. W przypadku wpisania nieprawidłowej wartości pole zostanie zaznaczone na żółto, a po ewentualnym przejściu do ostatniej zakładki „Wyniki” - wyświetlony błąd.

Liczba uwzględnianych hydrantów w sieci

należy podać wartość całkowitą z przedziału od 1 do 10. W przypadku wpisania nieprawidłowej wartości pole zostanie zaznaczone na żółto, a po ewentualnym przejściu do ostatniej zakładki „Wyniki” - wyświetlony błąd. Wpisana liczba uwzględnianych hydrantów w pionie nie może być większa od wpisanej liczby uwzględnianych hydrantów w sieci.

Stan elementu

określenie czy element jest istniejący czy projektowany. Pole ma wpływ jedynie na zestawienie materiałów.

Wygląd źródła

sposób rysowania źródła. Można wstawić rysunek w formacie WMF.

Rodzaj opisu

istnieje możliwość konfiguracji rodzaju opisu źródła lub ustawienie wartości domyslnych.

Odstęp podł. rys.

odstęp punktów podłączeń na rysunku. Opcja ułatwiająca podłączenie działek do rozdzielacza.

Odstęp podłączeń

rysunkowy odstęp punktów podłączeń.