1. WSTĘP<br>

# 1. Wstęp

## 1.1. Przeznaczenie programu

Program Instal-san wspomaga projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych, ciepłej wody użytkowej i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wprowadzanie danych odbywa się przez rysowanie schematu – rozwinięcia płaskiego, aksonometrycznego lub naniesienia rysunku instalacji na rzut. Następnie możliwe jest wykonanie kompleksowych obliczeń hydraulicznych i cieplnych instalacji, obejmujących dla instalacji wodociągowej:

- dobór średnic przewodów oraz opcjonalna korektę średnic pod narzucone ciśnienie dyspozycyjne w przypadku, gdy narzucone ciśnienie dyspozycyjne jest zbyt niskie,

- automatyczny dobór trójników, rozdzielaczy, kształtek i złączek przejściowych,

- określenie wymaganego ciśnienia dla instalacji,

- obliczenie układów z reduktorami i regulatorami ciśnienia oraz obliczenie układów zawierających układy podnoszenia ciśnienia (U.P.C.),

- określenie przepływów w sieci cyrkulacji c.w.u., w celu uzyskania wychłodzeń nie przekraczających wartości wymaganych

- równoważenie obiegów cyrkulacyjnych przez dobór nastaw elementów regulacyjnych.

W zakresie obliczeń kanalizacji program obejmuje kanalizację grawitacyjną wewnątrz budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych i przemysłowych.

Obliczenia instalacji kanalizacyjnej obejmują:

- analizę zgodności schematu połączeń z systemem I wg EN 12056

- dobór średnic sieci kanalizacji grawitacyjnej systemu I wg EN 12056

- dobór średnic sieci wentylacyjnej systemu I i wentylacji obejściowej wg EN 12056

- zestawienie materiałów - rur i przyborów kanalizacyjnych

W zakresie wytycznych i metod obliczeniowych program jest oparty o obowiązujące normy oraz literaturę fachową. Program nie obejmuje obliczania instalacji przeciwpożarowych zgodnie z normami, umożliwia jednak włączanie hydrantów wewnętrznych do instalacji i uwzględnienie ich w obliczeniach hydraulicznych. Program nie wykonuje obliczeń źródeł ciepłej lub zimnej wody (hydrofory, wymienniki) i nie zawiera symboli elementów występujących w takich obiektach. Część kanalizacyjna nie obejmuje kanalizacji deszczowej.

Program współpracuje z katalogami rur i łączników, armatury, zaworów regulacyjnych oraz izolacji określonych producentów. Katalog rur i łaczników zawiera wszystkie dane niezbędne do obliczeń, a także do sporządzenia zestawienia materiałów, w tym informacje o stosowanych połączeniach elementów w ramach danego systemu oraz z innymi systemami.

Wyniki obliczeń przedstawione są w postaci tabel. Istnieje możliwość wklejenia tabel wyników do edytora graficznego. Możliwy jest również wydruk planów budynku z instalacją oraz graficznego schematu instalacji, stanowiącego ilustrację umiejscowienia punktów czerpalnych, pionów i rozprowadzenia przewodów przyłączeniowych. Na rysunki automatycznie nanoszone są wielkości dobranych średnic przewodów i inne wyniki obliczeń. Wydruk, zarówno tabelaryczny jak i graficzny, można konfigurować w bardzo szerokim zakresie.

Powyższy zakres odnosi się do pełnej wersji programu, oznaczonej po nazwie literami TS. Program może być również dostarczany w wersjach funkcjonalnie ograniczonych:

- do obliczeń tylko instalacji wodociągowej (woda zimna, ciepła i cyrkulacja c.w.) – Instal-san T. W tej wersji programu można wprowadzać na rysunek przybory kanalizacyjne, lecz spełniają one tylko rolę rysunkową.

- do obliczeń tylko instalacji kanalizacyjnej – Instal-san S

Program jest kontynuacją i integracją znanych na rynku aplikacji Instal-san 2.0. oraz Instal-san 3.0 i zachowuje ich dotychczasowe możliwości, a więc wykonanie obliczeń instalacji wodociągowych wyłącznie w oparciu o rozwinięcie płaskie lub aksonometryczne. Pliki *.san są czytane przez program Instal-san 4.5, choć bezpośrednio po wczytaniu ich obliczenie może się okazać niemożliwe, bądź też sposób ich interpretacji przez program będzie inny niż w wersji 2.0 oraz 3.0. Dla Użytkowników zamierzających ponownie przeliczać pliki utworzone aplikacjami wersji 2.0 oraz 3.0 zamieściliśmy na końcu niniejszej instrukcji informację o najważniejszych różnicach w interpretacji danych z poprzednich wersji programu.