8.9. Import pliku DWG/DXF <br>

## 8.9. Import pliku DWG/DXF

### 8.9.1. Z interpretacją

Podkład budowlany (rzuty kondygnacji budynku) jest niezbędny do projektowania instalacji ogrzewania płaszczyznowego, jak również wykorzystywany jest podczas obliczeń strat ciepła. Pokazanie rozmieszczenia instalacji na rzucie jest również niezbędne do dokumentacji projektowej. Podkład może być narysowany bezpośrednio w programie za pomocą dostępnych elementów lub zostać zaimportowany z pliku w formacie DWG/DXF z interpretacją ścian, okien i drzwi. Podczas importu zaznaczane są odpowiednie warstwy, z których program tworzy kompletną konstrukcję kondygnacji – wstawia do arkusza rysunkowego ściany, okna i drzwi rozumiane jako obiekty programu (takie same, jak te które mogą być wstawione podczas tworzenia podkładu ręcznie) oraz tworzy na tej podstawie strukturę pomieszczeń.

Aby przystąpić do importu rysunku DWG/DXF pliku należy z menu „Plik” wybrać polecenie „Importuj rzut budynku z pliku DWG/DXF” lub z paska narzędzi wybrać ikonę dotyczącą funkcji importu . Program otwiera nowe okienko, w którym trzeba wybrać zapisany na dysku plik (w prawym górnym rogu może znajdować się podgląd zawartości pliku) i kliknąć przycisk „Otwórz”. Podczas pierwszego importu program zapyta o plik czcionek użytych w projekcie budowlanym (o rozszerzeniu .shx). Można wskazać lokalizację pliku na dysku – może on być dostarczony z projektem lub znajdować się w folderach programu AutoCAD. Jeżeli na dysku nie ma takiego pliku, możemy pobrać potrzebne czcionki ze strony http://www.cadresource.com/library/fonts.html, do której link jest umieszczony w dolnej części okna. Jeżeli nie chcemy pobrać potrzebnych czcionek z internetu, to należy kliknąć przycisk „Anuluj”.