7.5. Prezentacja wyników obliczeń<br>

## 7.5. Prezentacja wyników obliczeń

Obliczenia wykonywane są po przejściu na zakładkę „Wyniki”. Jeżeli zakończą się choć jednym błędem, ostrzeżeniem lub podpowiedzią – ukaże się okienko ze stosownym komunikatem. Bezpośrednio po zakończeniu obliczeń można przejrzeć wszystkie tabele z wynikami, natomiast aby wyniki zobaczyć na rysunkach, należy nacisnąć przycisk „Edytor” w górnej części ekranu. Pozostałe przyciski w górnej części ekranu to:

- „Drukuj” – daje dostęp do podglądu wydruku i wydruku wszystkich tabel wyników,

- „Przerwij” – powraca do edytora graficznego bez dokończenia obliczeń (np. jeżeli zaraz po obejrzeniu wyników obliczeń ogrzewań płaszczyznowych nie mamy zamiaru kontynuować obliczeń),

- „Wróć” – cofa się do poprzedniej zakładki (opcji obliczeń).

Tabele wyników prezentowane są w prawej części ekranu. Po lewej stronie znajduje się lista (drzewo) wszystkich możliwych tabel wyników. Kliknięcie w element listy powoduje wyświetlenie żądanej tabeli.

Wyniki obliczeń przedstawione są mniej szczegółowo (Trasy krytyczne hydrauliczne – schemat wg DIN 1988) oraz bardziej szczegółowo (Lista elementów na działkach). Pomiędzy tabelami wyników można się w bardzo łatwy sposób przemieszczać za pomocą połączeń . Przemieszczanie takie jest także możliwe klikając w odpowiednią pozycję w gałęzi rozwijalnego drzewa z wynikami obliczeń.

Z najbardziej ogólnego schematu tras hydraulicznie krytycznych można przejść do odpowiedniego odbiornika krytycznego na schemacie wyników „Odbiorniki”. Dla dowolnie wybranego odbiornika możliwe jest przejście do wyników trasy do tego odbiornika – schemat „Trasy przepływu”. W przypadku wyboru jednej ze skróconych metod przedstawiania wyników tras przepływu przeskok może nastąpić do wyników działek. Z dowolnie wybranej działki możliwe jest przejście do wyników najbardziej szczegółowej tabeli „Lista elementów na działkach” dla danej działki.