6.2.13. Armatura<br>

### 6.2.13. Armatura

Elementy armatury są to takie elementy, które nie mogą same występować w projekcie, a jedynie mogą być wstawione do obiektu już istniejącego.

Na działkach można umieszczać rysunkowe symbole armatury, z których niektóre muszą mieć odniesienie do konkretnych produktów opisanych w katalogach zaworów lub rur, a inne nie muszą (mają znaczenie tylko rysunkowe). Wszystkie wstawione zawory muszą istnieć w katalogach lub mieć określoną wartość oporu lub dzeta / kv. Odmulacze, wodomierze i filtry nie muszą mieć powiązania z katalogami, powinny jednak mieć określony sposób obliczania oporu.

Program ma pewne ograniczenia na ilość tak umieszczonych elementów, niezależne od ich przeznaczenia i funkcji.

Po umieszczeniu armatury tabela danych obiektu macierzystego (najczęściej działki) zostanie rozszerzona o dane elementu dodanego.

Wstawianie armatury jest opisane w rozdziale 4.10. Dalej pokrótce opisano własności poszczególnych elementów armatury.

Zawory:

W programie występują następujące symbole zaworów, które są elementami wstawianymi do działki:

! Po wybraniu typu zaworu z katalogu symbol rysunkowy może ulec zmianie w stosunku do użytego przy wstawianiu.

! Zawory nastawne i termostatyczne pełnią funkcję regulacyjną tylko na działkach cyrkulacyjnych.

Dane zaworu:

Zawór

wybór typu zaworu z katalogów lub określenie zaworu jako elementu o znanym sposobie obliczania oporu. Po wyborze typu zaworu z listy symbol rysunkowy może ulec zmianie.

Dzeta/kv/opór

dla zaworów spoza katalogów - wartość do określenia oporu zaworu. Wartość w nawiasach kwadratowych oznacza wartość współczynnika Dzeta, wartość w nawiasach okrągłych oznacza przepustowość (kv), wartość w nawiasach klamrowych oznacza wartość oporu w danych ogólnych projektu.

Poz. opisu

pole do przesuwania tekstu opisu - po kliknięciu przycisku z prawej strony pola zostanie otwarte specjalne okienko. Opis zaworu można także przesuwać myszką. To pole jest przydatne dla przesuwania opisów wielu zaworów po uprzednim grupowym zaznaczeniu.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. W programie można skonfigurować różne sposoby opisywania zaworu. W tym miejscu można wybrać, który opis będzie wykorzystywany dla wybranego zaworu lub przejść do okna konfiguracji wyglądu. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli.

Obrót rys.

Pole wyboru. Sposób rysowania zaworu (odwrócony w osi równoległej, prostopadłej, itd.)

Wyrów. w poziomie

Pole wyboru. Wyrównanie opisu w poziomie.

Śr. wlotu (pole opcjonalne)

Pole wyboru. Dla zaworu o znanym oporze możliwość wyboru z listy średnicy wlotowej.

Śr. wylotu (pole opcjonalne)

Pole wyboru. Dla zaworu o znanym oporze możliwość wyboru z listy średnicy wylotowej.

Δ min.

Pole liczbowe. Minimalny spadek ciśnienia na zaworze. Wartość w nawiasach oznacza wartość domyślną ustawianą w opcjach obliczeń. Można również wpisać wartość indywidualnie.

Filtry, odmulacze, wodomierze:

Dla tego typu elementów można wybrać konkretne produkty z katalogów lub przypisać im wartość oporu wprost w jednostkach cisnienia, np.:kPa, albo jako obliczaną z dzeta lub kv. Dodatkowo dla odmulacza można wybrać jeden z dostępnych rysunków.

Kształtki

Kształtki są to elementy zmieniające lokalnie przebieg działki, których istnienie nie wynika z rozwinięcia i musi być wskazane w danych. Można to zrobić w tabeli oporów różnych – w trybie tekstowym, lub wizualnie poprzez wybór jednego z poniższych elementów:

gdzie poszczególne symbole oznaczają odpowiednio:

- zmiana kierunku 90°

- zmiana kierunku 45°

- kolano 90°

- obejście

- odsadzka.

Elementy te są dobierane przez program o ile występują w katalogu rur, w przeciwnym wypadku ich opór hydrauliczny jest uwzględniany przez przyjęcie domyślnej wartości współczynnika oporu miejscowego, zależnej od rodzaju elementu.

Kompensatory

Kompensatory osiowe nie są aktualnie dobierane przez program. Kompensatory U-kształtowe są dobierane, o ile występują w katalogu, jednak dobór ten nie obejmuje obliczeń wytrzymałościowych rurociągu i określenia wymagane go wysięgu. W przypadku niedobrania kompensatora z katalogu, opory hydrauliczne kompensatora U-kształtowego są uwzględniane jako równoważne odpowiedniej liczbie łuków.

! Program nie wykonuje obliczeń kompensacji i samokompensacji rurociągów.

Złączka prosta

Symbol rysunkowy:

Punkty stałe i podpory przesuwne

Symbole rysunkowe:

Odpowietrznik prosty i kątowy

Elementy aktualnie nie dobierane przez program. Wstawiane np. w najwyższych punktach pionów.

Symbol rysunkowy:

Separator powietrza

Element aktualnie nie dobierany przez program.

Symbol rysunkowy:

Zawór bezpieczeństwa

Element aktualnie nie dobierany przez program.

Symbol rysunkowy:

Urządzenia pomiarowe

termometry i manometry: .

Elementy te nie są dobierane ani obliczane przez program.

Reduktor/regulator ciśnienia

Symbol rysunkowy:

Dane reduktora/regulatora

Reduktor/regulator ciśnienia

w tym polu użytkownik ma możliwość wyboru z katalogu reduktora lub regulatora ciśnienia. Ustawienie wartości domyślnej spowoduje dobranie przez program reduktora/regulatora wybranego w opcjach ogolnych

Nastawa (p/Δp)

dobierana przez program lub deklarowana przez użytkownika

Rzędna

rzędna położenia regulatora/reduktora ciśnienia. Wartość w nawiasach oznacza że rzędna została wyznaczona przez program z rysunku. Istnieje możliwość zmiany rzędnej. Powrót do automatycznego wyznaczania rzędnej następuje po wpisaniu znaku zapytania.

Poz. opisu

po otwarciu okienka przyciskiem z prawej strony, istnieje możliwość przesuwania opisu reduktora/regulatora. Przesunięcia można dokonać również za pomocą myszki na rysunku.

Rodzaj opisu

możliwość konfiguracji rodzaju opisu reduktora/regulatora

Obrót rys.

Pole do zmiany orientacji (poziomej lub pionowej) dla reduktora/regulatora

Wyrów. w poziomie

możliwość wyrównania opisu: do środka, do lewej, do prawej

Pompa

Symbol rysunkowy:

Dane pompy

Pompa

Wpisany w tym polu symbol pompy będzie widoczny na rysunku

Wys. podn.

wysokość podnoszenia pompy. Wartość obliczana przez program lub zadeklarowana przez użytkownika.

Rodzaj opisu

możliwość konfiguracji rodzaju opisu pompy

Poz. opisu

po otwarciu okienka przyciskiem z prawej strony, istnieje możliwość przesuwania opisu pompy. Przesunięcia można dokonać również za pomocą myszki na rysunku.

Wyrów. w poziomie

możliwość wyrównania opisu: do środka, do lewej, do prawej

Śr. wlotu

średnica wlotu do pompy. Jest to zawsze średnica od strony źródła

Śr. wylotu

średnica wylotu z pompy. Jest to zawsze średnica od strony odbiorników.

! Pompę można umieszczać tylko na działce cyrkulacyjnej. Nie ma możliwości wstawienia pompy na działki zimnej i ciepłej wody. W razie konieczności podniesienia ciśnienia w części instalacji należy działki zimnej wody podłączyć do elementu „Układ podnoszenia ciśnienia”.

Rewizja

Symbol rysunkowy:

Element wstawiany na działki kanalizacji i wentylacji kanalizacji. Nie posiada dodatkowych danych.

Inne elementy

Przejście przez przegrodę:

Przejście przez przegrodę jest elementem rysunkowym. Dla uzyskania odpowiedniej konfiguracji posiada dodatkowe dane:

Gr. ściany

grubość przegrody, przez którą następuje przejście

Dł. rysowanej ściany

długość (prostopadle do działki) rysowanej części przegrody

Liczba otworów

liczba otworów przeznaczonych na przejście aktualnej działki i ew. działek sąsiednich

Numer otworu

numer otworu przeznaczonego dla aktualnej działki – jeżeli otworów jest kilka

Odstęp pomiędzy otworami

odstęp pomiędzy otworami w przegrodzie.