8.9.1.4. Wybór warstw do importu<br>

#### 8.9.1.4. Wybór warstw do importu

Aby przejść do następnego okna importu należy kliknąć przycisk „Dalej” w górnej części ekranu. Przejście do tego okna jest możliwe dopiero po wybraniu jednostki rysunku. Kolejnym etapem jest wybranie warstw, na których znajdują się ściany. Domyślnie żadna z warstw nie jest zaznaczona. Zaznaczenie nazwy warstwy powoduje jej wyświetlenie linią przerywaną. Dopiero zaznaczenie „haczykiem” pola przy danej warstwie powoduje jej wyświetlenie linią ciągłą i oznacza wybranie elementów z danej warstwy do interpretacji.

Standardowo program interpretuje ściany składające się z dwóch linii. Jeżeli ściany narysowane są za pomocą wielu równoległych linii, (przykładowo: wprowadzona jest trzecia linia oznaczająca izolację ściany) mogą one być nieodpowiednio zrozumiane i przerysowane. W takiej sytuacji należy kliknąć przycisk , przejść na obszar podglądu rysunku i zaznaczyć fragment „wieloliniowej” ściany. W dolnej części okna program wyświetli podgląd zaznaczonego fragmentu i wynik interpretacji. Należy zaznaczyć kilka charakterystycznych fragmentów ścian i w ten sposób powstają typy rysunkowe dla ścian w pliku.

Jeżeli pewien typ rysunkowy ściany został niepotrzebnie lub niepoprawnie zaznaczony, można go usunąć. Należy w takim wypadku zaznaczyć go w oknie „Wybrane typy ścian” i kliknąć przycisk .

W górnej części okna można zmienić przedział grubości ścian (minimalną i maksymalną wartość). Jeśli występują w projekcie murowane kanały wentylacyjne lub kominowe można zwiększyć grubość ścian do odpowiedniej wartości tak, aby zostały zinterpretowane jako pogrubione ściany. Można w tym miejscu wykorzystać funkcję „Pomiar długości” .

Aby przejść do kolejnego okna importu, którym jest okno interpretacji okien i drzwi, należy kliknąć przycisk „Dalej”. W tym etapie należy zaznaczyć warstwy, na których znajdują się okna oraz drzwi. Można zmienić wartość w polu „Przedział szerokości okien” – szczególnie należy o tym pamiętać w momencie występowania w projekcie podwójnych drzwi. Elementy te zostaną wtedy poprawnie zinterpretowane przez program.

W prezentowanej przez program „bibliotece” w polu „Rodzaje okien i drzwi” należy zaznaczyć wszystkie rodzaje okien i drzwi identyczne rysunkowo z występującymi na importowanym rysunku. Należy pamiętać o zaznaczeniu podwójnych drzwi, jeśli występują w projekcie.

Jeżeli w biblioteczce nie ma rodzajów okien i drzwi identycznych z narysowanymi na rysunku to należy wybrać typ lub typy okien i drzwi najbardziej zbliżone do interpretowanych.

Wybranie wszystkich typów z biblioteki okien i drzwi powoduje wydłużenie czasu interpretacji, natomiast nie wpływa na jej poprawność. Jeżeli program nie zinterpretuje okien i drzwi z rysunku DWG/DXF jako elementów budowlanych, to należy uzupełnić ręcznie zinterpretowaną strukturę kondygnacji o brakujące okna/drzwi.

Aby dokładniej obejrzeć znajdujące się na rysunku elementy składowe i ich rodzaj można wykorzystać przyciski w górnej części okna służące do powiększania i przesuwania podglądu.

Po sprawdzeniu zaznaczenia interpretowanych okien/drzwi należy kliknąć „Dalej”, aby przejść do ostatniego okna importu.

Jest to okno wyboru warstw wczytywanych jako rysunek, czyli przenoszonych do projektu bez interpretacji graficznej. Domyślnie wszystkie warstwy są zaznaczone. Kliknięcie na liście warstw prawym klawiszem myszki powoduje wywołanie opcji „Zaznacz wszystko”, „Odznacz wszystko”. Jeżeli plik jest wczytywany z interpretacją, nie ma konieczności wczytywania wszystkich warstw po raz kolejny jako podkładu rysunkowego. Można w tym miejscu zrezygnować z wczytywania jakichkolwiek warstw klikając „Odznacz wszystko”. Można również wybrać tylko te, które są niezbędne do uzupełnienia grafiki podkładu (np. schody, umeblowanie pomieszczeń, itp.).

W omawianym oknie – "Wybierz warstwy rysunkowe, które mają być wczytane jako rysunek" znajduje się pole – "Importuj wypełnienia (hatch)". Pole to jest domyślnie włączone. Użytkownik ma możliwość wyłączenia importu wypełnień elementów importowanego rysunku, w celu skrócenia czasu interpretacji rysunku i zmniejszenia objętości pliku *. .isb z zaimportowanym rysunkiem. Odznaczenie importu wypełnień dotyczy również elementów "hatch" będących częściami składowymi bloków.

Po kliknięciu przycisku „Dalej”, program wykonuje interpretację rysunku, (która może trwać dosyć długo) oraz wczytuje rysunek do projektu. Program wyświetla procentowy postęp interpretacji, po jej zakończeniu pojawia się komunikat, że interpretacja została zakończona. Po kliknięciu „OK” plik zostaje wczytany do bieżącego arkusza na zakładki zakresu edycji: „Konstrukcja”, gdzie pojawią się ściany, okna/drzwi i utworzone z nich pomieszczenia oraz „Podkład”, gdzie będą elementy z warstw nieinterpretowanych.

Jakość interpretacji zależy przede wszystkim od jakości wczytywanego pliku DWG/DXF oraz od ustawienia opcji interpretacji (w szczególności dostępnych grubości ścian oraz szerokości okien). Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy ściany oraz okna i drzwi znajdują się na osobnych warstwach.

Jeżeli program nie zinterpretuje rysunku w 100% dobrze, możliwe jest dokonywanie ręcznych poprawek takich jak dorysowanie ścian, wstawienie okien i drzwi, itp.

Należy szczególną uwagę zwrócić na stworzone przez program pomieszczenia, wstawione okna, drzwi oraz poprawność ich rodzaju i wygląd. Jeżeli niektóre pomieszczenia nie są zakreskowane, oznacza to, że brak jest ściany tworzącej pomieszczenie lub węzeł łączący ściany nie został domknięty. Należy uzupełnić podkład wstawiając „ręcznie” ścianę po wybraniu jej z paska narzędzi lub przesuwając węzeł. Jeżeli dwa lub kilka pomieszczeń podczas interpretacji zostały połączone w jedno, to wykorzystując element „Ściana” dzielimy pomieszczenie według potrzeby. To samo dotyczy okien i drzwi, jeżeli któreś nie zostało zinterpretowane należy wstawić je z paska narzędzi w odpowiednim miejscu.

Poprawna pod względem graficznym struktura budynku powinna się charakteryzować cechami opisanymi w pkt 5.3. Poprzez ręczną modyfikację i korektę zinterpretowanej struktury kondygnacji należy poprawić rysunek, tak aby był prawidłowy.

! Podczas importu nie jest interpretowana i nie powstaje ściana łukowa. Po wczytaniu pliku należy uzupełnić rysunek konstrukcji budynku o nietypowe ściany.

Rysunki wczytane z interpretacją i tworzące rzuty kolejnych kondygnacji tego samego budynku powinny sobie odpowiadać tzn. współrzędne wspólnych naroży powinny być na wszystkich kondygnacjach takie same. Należy na tę zgodność zwracać uwagę już w plikach DWG/DXF. Jeśli rzuty kondygnacji po interpretacji są przesunięte względem siebie, możliwe jest przesuniecie rzutu w programie Instal-therm, jednak przy rozbudowanych rzutach jest to uciążliwe, a poza tym utrudni eksport rysunku do oryginalnego pliku DWG/DXF. W celu przyporządkowania przesuniętych względem siebie rzutów kondygnacji należy użyć elementu „Punkt odniesienia” wybieranego z zakładki paska narzędzi „Elementy”. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 5.2.9.

Pokrywanie się rzutów jest konieczne do wykonania poprawnych obliczeń cieplnych na podstawie graficznej struktury budynku w programie Instal-ozc.

Tok postępowania podczas importu rysunku na arkusz rozwinięcia

Gdy dokonujemy importu pliku DWG/DXF znajdując się na arkuszu roboczym „Rozwinięcie” program wczytuje rysunek na aktualny zakres edycji. Po wybraniu rysunku do importu i wybraniu jednostki rysunku, po naciśnięciu przycisku „Dalej” program przechodzi bezpośrednio do okna wyboru warstw wczytywanych jako rysunek. Domyślnie wszystkie warstwy są zaznaczone. Należy odznaczyć warstwy zbędne, które niepotrzebnie zaciemniałyby rysunek. (np. opisy pomieszczeń, zbędne numery, tabelki projektu itp.). Wybranie przycisku „Dalej” powoduje wczytanie rysunku na aktualnie otwarty zakres edycji projektu.