7.5.2. Trasy krytyczne hydrauliczne<br>

### 7.5.2. Trasy krytyczne hydrauliczne

W tabeli „Trasy krytyczne hydrauliczne” wyświetlane są wyniki dla obiegów najbardziej niekorzystnych hydraulicznie.

Nr | numer porządkowy w tabeli
Nazwa | nazwa elementu wchodzącego w trasę krytyczną
Oznaczenie | symbol elementu
Jednostka | jednostka miary
Źródło ZW | źródło zimnej wody
Źródło CW | źródło ciepłej wody
Symbol trasy krytycznej | symbol trasy krytycznej
Wymagane ciśnienie w źródle | wyliczone przez program lub zadeklarowane przez użytkownika ciśnienie w źródle
Ciśnienie hydrostatyczne | wyliczone przez program ciśnienie hydrostatyczne
Strata ciśnienia na urządzeniach | strata ciśnienia na poszczególnych urządzeniach wchodzących w skład trasy krytycznej
Minimalne ciśnienie w punkcie poboru | minimalne wymagane ciśnienie w punkcie poboru dla odbiornika krytycznego. Wartość zależna od typu odbiornika
Zespół podnoszenia ciśnienia | wymagane ciśnienie za układem podnoszenia ciśnienia o ile układ taki wchodzi w skład trasy krytycznej hydraulicznie
Suma strat ciśnienia od nr 2 do nr 4 | suma strat ciśnienia od pozycji 2 do pozycji 4
Pozostała strata cisnienia dla strat miejscowych i na długości przewodów. Liczona jako (nr 1)-(nr 6)+(nr5) | strata ciśnienia otrzymana po odjęciu od wymaganego ciśnienia w źródle sumy strat ciśnienia wyliczonej w punkcie 6 i dodaniu Δppomp
Udział strat miejscowych | suma strat miejscowych występujących na trasie krytycznej hydraulicznie
Pozostała strata ciśnienia dla strat dla długości przewodów. Liczone jako (nr 7)-(nr 8) | strata ciśnienia po odjęciu od strat wyliczonych w pozycji 7 udziału strat miejscowych
Długość trasy krytycznej | długość całej trasy krytycznej
Dyspozycyjna wartość liniowego współczynnika oporu tarcia. Liczone jako (nr 9)/(nr 10) | dyspozycyjna wartość oporu jednostkowego R obliczona w wyniku podzielenia pozostałych strat na długości przez długość trasy krytycznej