7.3.3. Rodzaje i składnia komunikatów stosowanych w programie<br>

### 7.3.3. Rodzaje i składnia komunikatów stosowanych w programie

W programie występuje kilka okienek i list, zawierających komunikaty dotyczące różnych etapów edycji i obliczeń instalacji. Wszystkie komunikaty są ujednolicone pod względem składni oraz sposobu wyszukiwania związanych z nimi elementów.

Składnia komunikatu jest następująca:

[Rodzaj_komunikatu] Element_którego_dotyczy_komunikat: Treść_komunikatu

W programie występują następujące rodzaje komunikatów:

Błędy

Są to komunikaty najwyższej wagi, pisane dużymi literami. Wszystkie błędy pojawiające się podczas tworzenia projektu muszą być usuwane, gdyż występowanie błędów może uniemożliwiać uzyskanie kompletnych wyników dla projektu. Istnieją dwa typy błędów: błędy krytyczne powodujące przerwanie obliczeń oraz błędy, które nie powodują przerwania obliczeń, jednak w przypadku ich występowania wyniki mogą nie być wiarygodne. Błędy powodujące przerwanie obliczeń muszą zostać wyeliminowane gdyż ich występowanie nie pozwoli na przeliczenie projektu.

Ostrzeżenia

To komunikaty mniejszej wagi niż błędy, pisane małymi literami i nie powodujące zablokowania dalszych obliczeń lub wyświetlania wyników. Ostrzeżenia są związane najczęściej z danymi lub wynikami, które nie muszą się zmienić, ale prawdopodobnie są nieprawidłowe, dlatego zawsze należy skontrolować treść pojawiających się ostrzeżeń.

Podpowiedzi

To komunikaty mające jedynie na celu przypomnienie lub zwrócenie uwagi na pewne dane lub wyniki. Oczywiście podobnie jak ostrzeżenia nie powodują zablokowania dalszych obliczeń lub wyświetlania wyników i też są pisane małymi literami.

Połączenia

Komunikaty tego rodzaju mają charakter ostrzeżeń i mogą pojawić się dopiero po obliczeniach. Dotyczą one automatycznego doboru kształtek i złączek tworzących połączenia w instalacji i opisują sytuacje, w których program nie dobrał połączenia lub węzła.

Bliższy opis komunikatów diagnostyki zawiera dodatek zamieszczony na końcu instrukcji.