2.5.2.2. Opcje obliczeń sieci kanalizacyjnej<br>

#### 2.5.2.2. Opcje obliczeń sieci kanalizacyjnej

Opcje obliczeń sieci kanalizacyjnej sprowadzają się do sterowania doborem średnic rurociągów. Ekran tych opcji składa się z trzech tabel. Najwyżej na ekranie znajduje się tabela służąca do deklarowania „następców” użytych w projekcie rodzin (typoszeregów, reprezentowanych jako foldery) rur. W razie niemożności dobrania średnicy rury z katalogu wskazanego w danych działki, program automatycznie zastosuje folder wskazany jako następcę.

Tabela poniżej podaje dla wybranego typoszeregu rur i różnych umiejscowień działek wartość minimalnej średnicy wewnętrznej, jaka powinna być przestrzegana przy doborze.

Trzecia, najniższa tabela podaje dla wybranego typoszeregu rur informację o średnicach wewnętrznych i daje możliwość wyłączenia poszczególnych średnic z doboru.

Opcje sterowania doborem średnic sieci kanalizacyjnej zawierają również wybór sposobu wymiarowania wentylacji obejściowej.