6.2.1. Odbiornik<br>

### 6.2.1. Odbiornik

Każdy punkt czerpalny wody lub źródło ścieków musi być w programie wstawiony jako „odbiornik”. Dla takiego elementu muszą być określone pewne parametry charakteryzujące jego wielkość i wymagania stawiane instalacji. . Dane te uzupełniane są dla większości odbiorników automatycznie, po określeniu wartości pola wariantowego „Punkt czerpalny” lub „Typ odpływu”.

Przyciski w pasku narzędzi obejmują zarówno przybory kanalizacyjne :

jak i odbiorniki wody:

Dane odbiornika:

W pomieszczeniu

Symbol pomieszczenia, w którym znajduje się odbiornik. Dana tekstowa.

Symbol odb.

opis identyfikujący odbiornik na rysunku i w tabelach wyników. Dana tekstowa uzupełniana w większości przypadków automatycznie, bez wpływu na obliczenia.

Rzędna

rzędna odbiornika w [m]. Liczba w nawiasach oznacza wartość wyznaczoną przez program. Podanie w tym polu ‘?’ powoduje powrót do wartości wyznaczonej przez program.

Typ ....

W tym polu określany jest typ urządzenia. Typ ten determinuje sposób rysowania elementu. Po zmianie typu program również stara się odszukać najodpowiedniejszy dla tego elementu typ Punktu czerpalnego (następną daną) i uzupełnia wartości QnCW, QnZW, Wym. ciśn. CW oraz Wym. ciśn. ZW.

Punkt czerpalny

Typ punktu czerpalnego ma zasadniczy wpływ na obliczenia, determinuje bowiem wartości wpisywane domyślnie do pól QnCW, QnZW, Wym. ciśn. CW oraz Wym. ciśn. ZW.

Pobór ciągły

Informacja (Tak, Nie) czy odbiornik pobiera wode w sposób ciągły. Jeżeli tak, to przepływ szczytowy odbiornika staje się przepływem obliczeniowym, wliczanym do działek zasilających odbiornik.

QnCW, QnZW

normatywny wypływ wody odpowiednio ciepłej i zimnej [dm3/s]

Wym. ciśn. CW, Wym. ciśn. ZW

minimalne wymagane ciśnienie przed punktem odpowiednio dla wody ciepłej i zimnej

Ciśn. max

maksymalne dopuszczalne ciśnienie statyczne przed odbiornikiem, jednakowe dla CW i ZW

Średnica przyłączy

średnica przyłączy odbiornika, istotna dla prawidłowego doboru złączek przejściowych.

Odstęp przyłączy

odstęp przyłączy odbiornika, istotny dla prawidłowego doboru elementów montażowych.

System podł. odbiornika

wybór systemu podłączenia elementu, zgodnie z zawartością użytego katalogu rur

Stan elementu

W tym polu określamy czy element wstawiany jest elementem projektowanym czy istniejącym

Rodzaj opisu

Wybierając to pole możemy dokonać konfiguracji elementu wstawianego, skorzystać z ustawień domyślnych lub określić typ odbiornika.

Dane właściwe tylko dla przyboru kanalizacyjnego:

Typ odpływu

Wybór z listy jednej ze znormalizowanych charakterystyk odpływu ścieków z przyboru

DU

Średni wypływ ścieków [dm3/s], zależny od typu wybranego powyżej

Charakter odpływu

Wybór z listy wartości; ciągły, nieciągły

Nominalna średnica wylotu

Wybór z listy lub jednej ze znormalizowanych średnic lub wpisanie dowolnej wartości