8.4.2. Zdalne połączenie między arkuszami<br>

### 8.4.2. Zdalne połączenie między arkuszami

Program umożliwia dowolne łączenie fragmentów instalacji znajdujących się w różnych arkuszach. Łączenie elementów pomiędzy arkuszami różni się nieco od łączenia elementów w ramach jednego arkusza.

¨ Aby stworzyć zdalne połączenie pomiędzy arkuszami należy:

1. Wstawić jeden element typu „Zdalne połączenie” () i podłączyć do niego działki,

2. W tabeli danych w pozycji „Arkusz docelowy” wybrać nazwę arkusza roboczego z którym planowane jest połączenie,

3. W arkuszu tym wstawić element typu „Zdalne połączenie” oraz podłączyć do niego inne działki,

4. W tabeli danych w pozycji „Arkusz docelowy” wybrać nazwę arkusza z którym planowane jest połączenie.

5. Kliknąć na jeden wstawiony element zdalnego połączenia,

6. W tabeli danych uzupełnić pole “Symbol” (nazwę, jako ciąg znaków). Wpisany symbol będzie uwidoczniony na rysunku i będzie identyfikował zdalne połączenie. W symbolach rozróżniane są małe i duże litery.

7. Kliknąć na drugi z wstawionych elementów zdalnego połączenia (na drugim arkuszu),

8. W tabeli danych uzupełnić pole “Symbol” wpisując tę samą nazwę, co dla poprzedniego elementu – można użyć klawisza F2: „Powtórz ostatnią wartość”.

! Należy pamiętać o konieczności uzupełnienia nazw arkusza docelowego, jak i symbolu zdalnego połączenia. Jest to podyktowane tym, że w arkuszu może być wiele symboli zdalnych połączeń.

! Nie ma ograniczeń co do całkowitej ilości zdalnych połączeń w projekcie.