3.3.7. Edycja<br>

### 3.3.7. Edycja

Pozycja „Edycja” zawiera ustawienia programu określające jego zachowanie w trakcie edycji. Te ustawienia są przypisane do pliku projektu – po jego późniejszym wczytaniu będą przywrócone.

W tym miejscu znajdują się aktualne dane odnośnie wyświetlania rysunku i parametrów edycji:

- „Obliczanie długości działek” – w tym polu istnieje możliwość ustalenia trybu automatycznego obliczania długości działek dla aktualnego arkusza. Wybierając opcję „”Nie obliczaj automatycznie” i rysując działkę będzie ona posiadała długość równą 0. Oznacza to że jej długość należy wprowadzić ręcznie.lub nie wprowadzać wcale. Po wyborze opcji „Obliczaj tylko dla pionowych (Rozwinięcie)/Obliczaj dla wszystkich (Plan rzut)” program dokona automatycznego odczytu długości działki narysowanej przez użytkownika – dla działek pionowych - na rozwinięciu oraz dla działek pionowych i poziomych - na rzucie. Zaznaczenie opcji „Obliczaj dla wszystkich” spowoduje automatyczne obliczanie długości działek zarówno pionowych jak i poziomych, tak na rzucie jak i na rozwinięciu. W każdym przypadku jest również możliwe wpisanie długości działki ręcznie. Po zaznaczeniu opcji „Tak samo we wszystkich arkuszach” powyższe ustawienia będą miały zastosowanie do wszystkich arkuszy znajdujących się w projekcie.

- „Odległość pary działek [cm]” – w tym polu można ustalić w jakiej odległości od siebie będą rysowane działki wody zimnej i ciepłej, ciepłej i cyrkulacji oraz ciepłej, zimnej i cyrkulacji podczas wstawiania elementu typu „para działek” oraz elementu typu „trzy działki”.

- „Aksonometria” – w polu tym istnieje możliwość ustawienia kąta wspomagającego projektowanie w aksonometrii., a także istnieje możliwość zadeklarowania dopuszczalnej odchyłki kąta. Dodatkowo, w zależności od wybranej opcji program wynacza rzędne odbiorników. Po zaznaczeniu opcji „Obliczaj rzędne w aks.” program będzie wyznaczał rzędne odbiorników podczas rysowania schematu aksonometrycznego. Dla działek wyznaczane są rzędne ich środka.

- „Automatyczne korygowanie podejść” – po zmianie typu rysunkowego odbiornika program ma możliwość automatycznej korekty działki podejścia do odbiornika. W tym polu można tę funkcje włączyć i wyłączyć.

- „Rozmiar planszy rysunkowej” - pole służące do określenia punktu początkowego i rozmiaru planszy rysunkowej.