2.5.2.1. Opcje obliczeń sieci wodociągowej<br>

#### 2.5.2.1. Opcje obliczeń sieci wodociągowej

Opcje te są przypisane do poszczególnych, użytych w projekcie katalogów rur, W górnej części ekranu znajduje się tabela służąca do deklarowania „następców” użytych w projekcie rodzin (typoszeregów, reprezentowanych jako foldery) rur. W razie niemożności dobrania średnicy rury z katalogu wskazanego w danych działki, program automatycznie zastosuje folder wskazany jako następcę.

Poniżej jest tabela zawierająca, dla różnych umiejscowień działek w projekcie, następujące wartości parametrów doboru dla typoszeregu rur wskazanego aktualnie w górnej tabeli:

- minimalnej wewnętrznej średnicy dobieranej rury

- maksymalnej prędkości wody, stanowiącej zasadnicze kryterium doboru średnic działek zimnej i ciepłej wody. Jeżeli dany katalog rur ma zróżnicowane prędkości dla róznych średnic (rury stalowe, rury miedziane), podawana jest wartość średnia. Zmiana tej wartości spowoduje proprcjonalną zmianę vmax przypisanej do poszczególnych średnic.,

- maksymalnych wartości jednostkowego oporu tarcia (tylko dla działek cyrkulacyjnych)

- minimalnej prędkości wody w działkach (wykorzystywanej w obliczaniu przepływów cyrkulacyjnych i przy ew, korekcie średnic działek wody ciepłej i zimnej)

Jeżeli projekt już był wcześniej liczony, lecz zachodzi konieczność ponownego doboru średnic rur, np. po zmianie opcji obliczeń, należy zaznaczyć pole „Ponownie dobieraj średnice”.

Jeżeli zachodzi konieczność zachowania narzuconych przez użytkownika średnic przy ponownym ich doborze, należy zaznaczyć pole „Zachowaj narzucone średnice”. Narzucone w edytorze średnice przewodów będą zachowane podczas ponownego ich doboru.

Zaznaczenie pola „Koryguj średnice ciepła/zimna” spowoduje że system stara się (o ile jest to konieczne i możliwe) zwiększyć średnice działek w celu obniżenia strat ciśnienia w instalacji i dostosowania ciśnienia zasilania instalacji do narzuconej wartości ciśnienia dyspozycyjnego. Granicą możliwości powiększania średnic jest osiągnięcie prędkości wody mniejszej od minimalnej.

Zaznaczenie pola „Przechodź do następców rur” spowoduje że będzie możliwy dobór rur z innego typu niż pierwotnie wskazany, w przypadku gdy nie powiódł się dobór z typu pierwotnie wskazanego.

Zaznaczenie pola „Przechodź do następców kształtek” spowoduje że będzie możliwy dobór kształtek z innego typu niż pierwotnie wskazany, w przypadku gdy nie powiódł się dobór z typu pierwotnie wskazanego.

W kolejnej pozycji listy znajdują się opcje stanowiące dane dla obliczeń hydraulicznych (w tym liczba uwzględnianych hydrantów) i dane dla określenia przepływów cyrkulacyjnych w układzie (cieplnych metodą termiczną).

W ostatniej pozycji listy znajdują się opcje redakcji wyników obliczeń sieci wodociagowej. Umożliwiają one włączenie lub wyłączenie pewnych typów tabel wyników oraz włączenie lub wyłączenie generowania zestawienia materiałów.

! W przypadku bardzo dużych plików (powyżej 2 tys. działek) opłacalne może być wyłączenie opcji tworzenia listy elementów na działkach co znacznie skraca czas obliczeń. Opcję tą można włączyć przed ostatecznymi obliczeniami, jeżeli lista ta jest potrzebna do szczegółowej analizy wyników.

Dokładny opis opcji obliczeń znajduje się w rozdziale 7.4.