5.2.4. Drzwi<br>

### 5.2.4. Drzwi

Element „Drzwi” nie jest elementem samodzielnym – może być umieszczony tylko na ścianie i jest do niej przypisany, a jego pola danych pojawią się w dolnej części tabeli danych ściany, w kategorii danych „Drzwi”.

Element ten jest uwzględniany w projekcie obejmującym obliczenia strat ciepła w – identycznie jak ścianie i oknu, drzwiom przypisywany jest typ konstrukcji przegrody, a ich powierzchnia jest odejmowana od obliczeniowej powierzchni ściany, w której się znajdują.

W celu umieszczenia drzwi w ścianie należy wybrać je z paska „Elementy” i kliknąć na oś ściany w wybranym miejscu. Drzwi można w ramach ściany przesuwać lub zmieniać ich orientację poprzez przeciągnięcie kwadracika ze strzałką widocznego po zaznaczeniu drzwi.

Przycisk w pasku narzędzi „Elementy”:

Wygląd na ekranie:

Dane elementu „Drzwi”:

Szerokość [m]

Pole liczbowe. Szerokość drzwi, liczona wzdłuż osi ściany.

Wysokość [m]

Pole liczbowe. Wysokość drzwi.

Typ rysunkowy

Pole wyboru. Typ rysunkowy określający, czy drzwi mają być rysowane jako jednoskrzydłowe (pojedyncze), czy dwuskrzydłowe (podwójne). Możliwość wyboru z dostępnej listy wyglądu drzwi na rzucie kondygnacji.

Typ konstrukcji przegrody

Pole wyboru. Typ konstrukcji przegrody. Jeżeli obliczenia strat ciepła pomieszczeń oraz deklaracja przegród odbywają się w Instal-ozc to pole to staje się polem wyboru, w którym z dostępnej listy można wybrać typ przegrody. Jeżeli typ został przypisany do drzwi w Instal-ozc – w edytorze graficznym pojawia się automatycznie jego nazwa oraz przypisany typowi współczynnik U0 w polu poniżej.

U0/UN/ R

Pole liczbowe. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę. Jeżeli obliczenia strat ciepła pomieszczeń oraz deklaracja przegród odbywa się w Instal-ozc to dla wybranego z listy typu przegrody zostaje automatycznie uzupełniona wartość współczynnika i pole jest zablokowane do edycji.