8.5. Projektowanie w aksonometrii<br>

## 8.5. Projektowanie w aksonometrii

### 8.5.1. Wykorzystanie trybu ORTO

Oprócz możliwości określania lokalnych układów rzędnych, program wspomaga również tworzenie działek nachylonych pod określonym kątem na rysunku. Jest to realizowane w trybie ORTO.

¨ Aby włączyć wspomaganie rysowania w aksonometrii należy:

1. Wybrać z menu Opcje / Opcje projektu/Dane ogólne, (F7)

2. Przejść do pozycji: AUTO, ORTO, SIAT”,

3. Zaznaczyć pole „Włącz tryb ORTO”,

4. Zaznaczyć pole „Dodatkowe kąty w trybie ORTO”

5. Ustalić przyrost kąta,

6. Kliknąć OK aby potwierdzić wprowadzone zmiany

7. Zamknąć okienko danych ogólnych,

Po wykonaniu powyższych czynności tryb ORTO będzie, oprócz rysowania działek pionowych i poziomych, wspomagał rysowanie działek ukośnych pod określonym kątem.